주요 점검지적 사진

공 사 명 :	지하철 4호선 상계~노원 방음벽 교체공사	점검일 :	2020. 7. 9.
지적사항 :	공중비계 설치 Type1 구간 안전발판 내측 공간에 추락주의 표지판(타포린 등 이용) 설치 검토 요망.