주요 점검지적 사진

공 사 명 :	돈의문 3구역 재개발사업	점검일 :	2019. 7. 9.
지적사항 :	SLAB위 철근 등 자재 집중적치 지양할 것(SLAB 피로누적시 균열발생 우려)
지적사항 :	이음철근에 콘크리트 PASTE가 청소되지 않고 타설할 경우 이음부착강도가 감소되므로 PASTE를 제거하고 후순위 콘크리트를 타설하도록 할 것