주요 점검지적 사진

공 사 명 :	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)	점검일 :	2019. 7. 11.
지적사항 :	거푸집 경사버팀부의 강관 base plate 부분 고정은 최소 2곳 이상이 못 등으로 고정되도록 할 것.
지적사항 :	띠장과 띠장 연결부 용접이음부에 불량이 발생되지 않도록 용접처리를 보완 할 것.