주요 점검지적 사진

공 사 명 :	수유동 주거복합 주택건설사업	점검일 :	2020. 7. 23.
지적사항 :	특수전단벽 또는 기둥의 경우 주철근과 후프철근이 밀착되지 않아 주철근의 좌굴방지가 어려우므로 하부 이음부위의 철근의 위치를 조정하여 밀착될 수 있도록 조정 바람.
지적사항 :	지하6층 기초철근상부 철근간격이 넓어 작업자 이동시 위해요소가 있으므로 통로 작업발판 설치 필요.