주요 점검지적 사진

공 사 명 :	모래내 서중, 양대시장 정비사업	점검일 :	2020. 12. 1.
지적사항 :	벽체철근 조립시 결속근 끝단부가 거푸집에 닿을 경우 녹발생 원인이 되며 내구성 저하로 이어지므로 결속근 처리에 유의하시기 바람.
우수사례 :	top down 공법의 가설 환기 시스템은 현장의 안전상, 품질상 우수사례