주요 점검지적 사진

공 사 명 :	아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(SK)	점검일 :	2021. 7. 27.
지적사항 :	0.5B 조적벽체 시공시 수직줄눈 몰탈이 충진될 수 있도록 시공관리 요함.
지적사항 :	조적벽체 배관으로 인한 조적시공이 불량하니, 미장작업시 몰탈사춤 및 보강철물로 보강하고 조적벽 시공후 14일후 벽이 어느정도 수축된 상태에서 모르타르로 밀실하게 충전 바람.