주요 점검 지적사진

공 사 명 :	여의도동 31번지 복합시설 신축공사	점검일 :	2021.12.2
지적사항 :	지하층 철골 부위 내화뿜칠 일부 손상 발생 → 간섭부위 및 훼손부위는 보완 시공 요망.
우수사례	: 세대 측벽 결로방지 예방차원에서 골조시공 시 단열재를 선매립하여 타설 완료.