1. 일 시	2019. 5. 23. 15:40
2. 장 소	종로구 송월1길
3. 확 인 방 법	현장확인
4. 확 인 자	소방경 명노선외 3명
5. 소방용수시설	유 (지하식 소화전)
6. 검 토 의 견	도로는 폭 8~9m로 주차구획선 설치장소에 지하식 소화전이 설치되어 있으므로 반경 5m 이내에 주차구획선이 불가 합니다. 골목길 진출입로 앞에 주차구획선 설치시 소방차량이 골목길 진입이 어려워 주차구획선 설치는 재검토 사료됨. 나머지 구간은 주차구획선 설치가 가능 합니다.
현장사진 1		현장사진 2