□ 한강공원 주차장 대피계획

구분	상황조건	조치사항	비고
1단계	○ 팔당댐 방류량 3,000㎥/sec	- 반포 주차장, 이촌 반포대교 북단 주차장, 강서 주차장 • 주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 • 주차장 입출차시스템 대피준비 • 레카차, 지게차 현장대기 • 정기차량 대피 메시지 전송
2단계	○ 팔당댐 방류량 5,000㎥/sec	- 반포 주차장, 이촌 반포대교 북단 주차장, 강서 주차장 • 정기차량 대피 최종 메시지 전송 • 주차차량 및 입출차시스템 대피
	○ 팔당댐 방류량 8,000㎥/sec	- 광나루 천호대교 밑 주차장 • 주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 • 레카차, 지게차 현장대기 • 정기차량 대피 메시지 전송
	○ 팔당댐 방류량 10,000㎥/sec	- 광나루 천호대교 밑 주차장 • 정기차량 대피 최종 메시지 전송 • 주차차량 및 시설물(입출차시스템,주차부스) 대피 - 여의도샛강 주차장, 망원 주차장, 이촌 청소년연맹 앞 주차장 • 주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 • 레카차, 지게차 현장대기 • 정기차량 대피 메시지 전송
	○ 팔당댐 방류량 12,000㎥/sec	- 여의도샛강 주차장, 망원 주차장, 이촌 청소년연맹 앞 주차장 • 정기차량 대피 최종 메시지 전송 • 주차차량 및 시설물(입출차시스템) 대피 - 광나루․잠실․이촌․여의도․잠원․양화 주차장 • 주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 • 레카차, 지게차 현장대기 • 정기차량 대피 메시지 전송
3단계	○ 팔당댐 방류량 15,000㎥/sec	- 광나루․잠실․이촌․여의도․잠원․양화 주차장 • 정기차량 대피 최종 메시지 전송 • 주차차량 및 시설물(입출차시스템) 대피 - 뚝섬 주차장, 난지 주차장 • 주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 • 레카차, 지게차 현장대기 • 정기차량 대피 메시지 전송
	○ 팔당댐 방류량 18,000㎥/sec	- 뚝섬 주차장, 난지 주차장 • 정기차량 대피 최종 메시지 전송 • 주차차량 및 시설물(입출차시스템) 대피