주차장 보완공사 조치현황

2016.11.25일 기준

연번	보수요청 내용	조치계획			비고
		완료	계획	조치내용
1	상부누수로 인한 주차차량 손상, 바닥오염	○		유도 배수로 설치(우천시 확인)
2	슬라브 하부 볼트 천공구간 보수	○		볼트 천공구간 실리콘 처리 예정
3	주차장 물고임 배수처리시설	○		유도 배수로 설치 예정
4	배수로 물 구배(기울기)불량	○		물 구배 정비
5	컨테이너(관리동) 출입문 위치 부적정		○	25일 조치예정
6	출구측 배수 트렌치 마무리	○		트렌치 재설치
7	내력벽보 상단 경계울타리 설치	○		경계울타리 설치
8	내력벽보 상단 물건적치 등 관리안됨	○		경계울타리 설치
9	여성주차구획 뒷선 도색마무리	○		도색 예정
10	경차 주차구획선 부적정 및 위치 조정	○		경차주차 1면 삭제(경차주차장 구획선 파란색 도색 예정)
11	조경 식재 고사목 제거 및 재식재	○		고사목 제거 및 재식재
12	식재조경 수종변경 또는 잔디 재식재	○		잔디식재 기시행 잡풀 제거완료
13	주변 경계휀스 방치		∆	요청시 폐기물 처리 실시
14	계단주변 하단부 보강 및 물고임	∆		배수 트렌치 설치
15	기둥 도장상태 불량 보수 필요	○		기둥 재도장
16	오수맨홀 상부 카스토퍼 제거	○		카스토퍼 제거 및 오수맨홀 교체
17	조경난간울타리(나무) 파손	○		파손부위 보수완료(구청 시행)
18	기둥,천정 화재확산 방지	○		내화도료 도장 기 시공(기둥,보)
19	1층 가설 전기설비함 철거	○		철거 완료

연번	보수요청 내용	조치계획			비고
		완료	계획	조치내용
20	천장 전선 및 통신케이블 일부 처짐	○		보수완료
21	수직배수관 빗물받이 내 연결시공	○		배수관 빗물받이 연결시공 완료
22	배관누수 조치 불량 및 유도배수판 미흡	○		내부 유입 우수 없음.
23	케비넷형 소화기 문열림 장애 발생	○		차선 규제봉 설치
24	케비넷형 소화기구 주차구획선 침범	○		화단으로 이동 설치
25	통로 유도등 설치 불량	○		유도등 방향 조정
26	발신기 잠금장치 고장	○		잠금장치 조정
27	대형 화재대비 상황연동 시스템 구축		×	비상 연락체계 유지(관리인원상시대기) -자탐설비 불필요(소방서협의) -CCTV로 화재발생 사전인지 가능