「주택 모형」을 활용한

시민 주택 화재 대피 역량 강화 교육 계획

주택 화재 시 대피 과정에서 발생하는 인명피해를 예방하기 위해 주택모형을 제작하여 시각적인 교육효과를 극대화 하고, 시민 스스로의 피난 역량 강화를 하기 위함

Ⅰ		추진배경

○ ‘23년 전국 전체 화재 사망자 중 단독주택 및 공동주택 화재 사망자 비율 59.%

*출처 :국가화재 통계시스템

○ 대부분 대피 과정에서 인명피해 발생 → 잘못된 상황판단으로 사상자↑

○ 직관적인 교구 제작으로 쉽고 효율성 있는 교육의 필요성 증가

Ⅱ		추진계획

□ 기   간 : 2024년 연 중

□ 대   상 : 강북구 시민 누구나(공동주택, 다세대, 다가구 집중)

□ 방   법

□ 강북구청과 협업으로 교육 대상 발굴 및 교육 홍보 활동

※ 동 주민센터 구민 접수 및 각 직능단체 회의 등

□ 주택모형 제작으로 화재 시, 「문(방화문) 닫고 대피하기」 시연

□ 교육내용

□ 주택(공동주택, 다세대, 다가구, 단독주택)에 따른 화재 대피 전략 집중 교육

·(단계별) 대피전략 2단계 「(상황유형)판단하고 → (행동요령)행동하고」

·(상황별) 공동주택 화재 시 상황별 피난행동 요령 구별

⇒ 자기 집 : 현관문을 통한 대피 가능 여부 확인

⇒ 다른 곳 : 불꽃 도는 연기 유입 여부 확인

□ 주택 모형 제작

□ 제    작 : 3월~ 4월 초/ 업체 선정·제작 의뢰, 모형 검수

□ 모형 제작

- (재질) : 5mm 아크릴

- (구성) : 4층으로 구성된 다세대 및 공동주택 / 각 층에 1세대 구성

층 별 1세대와 엘리베이터실, 계단실 구현

- (크기) : 가로 60cm * 세로 40cm * 높이 20cm

≪예상도면≫

전체 모형도	2층 입체 도면	층별 도면

□ 주택 모형 활용 교육 메시지

‣ 대피 시 문 닫고 대피하기

‣ 화재 시 엘리베이터 사용 금지(엘리베이터 실 연기 유입의 위험성)

‣ 화재 시 “대피 먼저!”가 아닌 상황판단에 의한 대피 전략 필요성 교육

□ 화재 연출(농염)

- 연기 분사기를 활용하여, 모형 2층 세대 측면의 연기 주입구를 통하여 분무

□ 업체 선정하여 도면에 따른 아크릴 컷팅 후 홍보교육팀 자체 제작

Ⅲ		소요예산

□ 예산과목 : 사무관리비(재난교육 및 훈련 – 시민안전교육 강화)

Ⅳ		향후계획

□ 4월 초 자체 제작 완료

□ 2024년 4월부터 강북구 입주민 주택화재 대피 교육 시 활용.  끝.