	주택 기초소방시설 설치 안내

최근 3년간 서울시 전체 화재의 35.3%, 화재사망자의 69.2%가 주택에서 발생

화재사망자 중 39.6%가 단독주택 등에서 발생

	주택안전관리 취약점
■ 화재 대부분이 심야에 발생하여 화재사실을 조기에 인지하지 못해 피해가 커짐 ■ 노후주거시설, 고령화와 맞벌이 부부의 증가 등으로 화재 초기대응능력이 미흡 ■ 기존주택의 경우 소방시설 설치 대상에서 제외되어 있어 화재로부터 무방비

	주택 단독경보형감지기 및 소화기 설치 의무화
■ 관련법령 : 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제8조 (2012. 2. 5. 시행) - 신축․개축 주택은 건축허가, 신고 시 설치지도․확인 - 기존 주택은 2017. 2. 4. 까지 설치 유예 ■ 설치 의무 주택 - 단독주택(건축법 제2조 제2항 제1호) : 단독주택, 다중주택, 다가구주택 - 공동주택(건축법 제2조 제2항 제2호) : 연립주택, 다세대 주택 ■ 설치 방법 - 단독경보형감지기 : 구획된 실(침실, 거실, 주방 등)마다 설치 - 소화기 : 세대별, 층별 설치

■ 단독경보형 감지기란?

단독경보형감지기(일명 주택용 화재경보기)는 화재 발생을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보음을 발하여 화재사실을 알려주는 장치로 누구나 손쉽게 구입 설치가 가능합니다.

■ 단독경보형감지기가 왜 필요할까요?

▶ 화재 시 경보음으로 신속히 대피 가능

▶ 신속한 초기대응으로 피해 최소화

설치 및 구입 장소

설치 장소 : 구획된실(침실,거실,주방) 마다

구입 장소 : 인터넷 및 판매업소

※ 안내전화

예 방 과 :７３２-６１１８, 세종로안전센터 : ７３４-0119,

신교안전센터 : 7３６-０１１９，종로안전센터 : ７６４-0119, 연건안전센터 : 7６２-0119, 신영안전센터 : ３９１-０１１９，숭인안전센터：　９２９-０９２１

종　로　소 방 서

주택화재예방「자가 안전진단 매뉴얼」

우리 집을 화재로부터 안전하게 ~~ 〔주택화재 자가 안전 점검 10가지 사항〕	김미정
1. 화재발생시 피난로는 확보되어 있는가? 피난로에 방해물은 없는가? 2. 화재경보기(단독경보형감지기)는 설치되었으며, 화재 감지기․ 소화기 등은 정상적으로 작동하는가? 3. 주방 조리기구의 전원은 사용 후 차단하였는가? 4. 가스누설경보기는 작동중이며, 가스밸브는 차단하였는가? 5. 문어발식 멀티탭을 사용하는가? 전기콘센트와 기기는 열이나 물로부터 보호되고 있는가? 6. TV 및 가전제품들의 전원은 사용 후 차단하였는가? 7. 난로, 열풍기, 전기장판 등의 전원은 사용 후 차단되었는가? 8. 난로, 열풍기 등에서 커튼, 침구류, 종이박스, 비닐 등이 1m이상 떨어져 있는가? 9. 집안에 재떨이 주변에 불에 잘 타는 물건이 있는가? 10. 담뱃재나 불이 붙었던 물건은 안전하게 소화를 하였는가?
종로소방서