주택 소방안전 점검표(메뉴얼)

주택구분	1. 단독주택. 2. 연립주택 3. 다세대주택 4. 기 타	점검일자	2018. . .
		점 검 자
점 검 항 목		점 검 결 과
1. 화기취급 시설 ① 가스렌지의 점검 ② 보일러의 관리상태 ③ 화기주변에 탈 수 있는 물건 보관 2. 가스시설 ① 가스배관의 누설점검 ② 안전장치 및 밸브의 정상 작동 ③ 가스통의 보관 상태 3. 전기시설 ① 전기배선의 상태 ② 콘센트의 설치 및 사용상태 ③ 안전장치 및 배전반 4. 유류취급에 관한 사항 ① 보관장소 및 저장용기 ② 취급의 안전관리 5. 외출시 안전점검과 일일점검 생활화 6. 소화기 및 주택용화재경보기 7. 어린이 불장난 예방을 위한 관심		➜ 연소기 청소 관리상태 ( ) ➜ 사용중 연소상태(소음,불꽃색깔 등) 확인 ( ) ➜ 화기주변 가연물 방치여부 ( ) ➜ 배관의 연결부분 가스누설 등 관리상태 ( ) ➜ 중간잠금밸브(휴즈콕) 정상작동 유무 ( ) ➜ 옥외에 보관함을 만들어 보관유무 ( ) ➜ 배선과 콘센트 정비등 관리상태 ( ) ➜ 1개의 콘센트에 3～4개 이상 분기 사용유무 ( ) ➜ 과전류차단기나 스위치 정상 작동유무 ( ) ➜ 용기의 안전한 별도장소에 보관유무 ( ) ➜ 난로에 연료를 넣을 때 불을 끈다 ( ) ➜ 항상 충분한 양을 비축여부 ( ) ➜ 집을 비울 때는 가스차단, 전원차단 등 안전점검을 실시한다 ( ) ➜ 취침 전후 전기, 가스시설의 이상여부를 확인한다 ( ) ➜ 소화기를 비치하고 있으며 사용방법을 알고 있다 ( ) ➜ 소화기 및 주택용화재경보기 관리상태 ( ) ➜ 라이타, 양초, 성냥등은 어린이가 손댈수 없는 곳에 보관여부 ( ) ➜ 어린이만 집에두고 외출할 때는 주의를 주거나 집안을 꼭 확인한다 ( )

소화기 관리 및 사용요령 안내

생활주변에서 쉽게 볼 수 있는 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 막을 수 있는 중요한 소방시설입니다.

평소 건물 내 설치되어 있는 소화기의 철저한 점검과 사용법을 익혀 두시어 화재로부터 여러분의 귀중한 생명과 재산을 보호하시기 바랍니다.

❖ 소화기 점검요령

❍ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹 색 범 위	적 색 부 분	황 색 부 분
정상 사용가능	과압이나 사용은 가능	압력 부족으로 사용 불가

축압식소화기

❍ 소화기를 뒤집어서 내부의 소화약제가 떨어지는 소리로

소화약제 응고 여부 확인

⇒ 분말가루 흐르는 소리가 들리면 정상 사용 가능

가압식소화기

❖ 소화기 점검 횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상(일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검(종합정밀점검) : 연 1회 이상

❖ 소화기 사용법

1. 안전핀 뽑기

2. 호스(노즐)빼기

3. 손잡이 움켜쥐기

4. 골고루 분사

기타 궁금한 사항은 송파소방서 예방팀(☎ 431-4105)으로 문의하시기 바랍니다.

송파소방서장

※ 평소 소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되, 햇빛이나 습기에 노출되지

않도록 합니다.

	가정 내 화재예방 안전수칙

전기 ․ 가스 ․ 유류 등 화재가 발생할 수 있는 원인을 찾아내어 사전에         정비 및 제거하고 안전관리에 철저를 기하도록 합시다.

※ 한 개의 콘센트에 여러 개의 전열기구를 사용하지 맙시다.

전기 ․ 가스 ․ 유류시설에 대한 정기적인 안전점검을 실시하고 각 시설용품의

안전사용을 생활화 합시다.

외출 시에는 모든 화기의 안전점검을 실시하고, 어린이들만 집에 두고

외출하는 일이 없도록 합시다.

평소 어린이들에 대한 불조심교육을 철저히 하여 불장난을 하는 일이

없도록 합시다.

※ 라이터, 성냥 등 화기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합시다.

가정에서 손쉽게 사용할 수 있는 소화기를 1대씩 비치하도록 하고

소화기 사용법을 알아두도록 합시다.

인화성 물질이 있는 곳 및 잠자리에서는 담배를 피우는 일이 없도록

합시다.

화재 ․ 구조 ․ 구급 등 사고 발생시 신속하게 119로 신고합시다.

※ 소방차 전용 주차구역에는 주 ․ 정차를 하지 맙시다.

	화재 발생시 대피요령

불을 발견하면 ‘불이야’하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립시다.

화재경보 비상벨을 누릅시다.

엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용합시다.

아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피합시다.

낮은 자세로 안내원의 안내를 따라 대피합시다.

불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 몸과 얼굴을 감싸주세요.

방문을 열기 전에 문손잡이를 만져보세요.

► 손잡이를 만져 보았을 때 뜨겁지 않으면 문을

조심스럽게 열고 밖으로 나갑시다.

► 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고 다른 길을

찾읍시다.

대피한 경우에는 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다립시다.

밖으로 나온 뒤에는 절대 안으로 들어가지 맙시다.

► 다른 출구가 없으면 구조대원이 구해줄 때까지 기다립시다.

► 연기가 방안에 들어오지 못하도록 문틈을 옷이나 이불로 막읍시다.

(물을 적시면 더욱 좋습니다.)

연기가 많을 때 주의사항 입니다.

► 연기층 아래에는 맑은 공기층이 있습니다.

► 연기가 많은 곳에서는 팔과 무릎으로 기어서

이동하되 배를 바닥에 대고 가지않도록 합시다.

► 한 손으로는 코와 입을 젖은 수건 등으로 막아

연기가 폐에 들어가지 않도록 합시다.

옷에 불이 붙었을 때에는 두 손으로 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹굴어 주세요.