-중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 - 【준공시설물 목록 및 관리기관 현황】

2019. 04.

서 울 특 별 시

도시기반시설본부

준공 시설물 목록 및 관리기관(부서)

○ 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사(보행교량-노원구청)

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용		주관부서	유지관리부서
①	보행교량	- 보행교량(한내교) B=4.5m, L=251m -닐센아치교 80m (중랑천 횡단부) - 접속교 171m (Seb Girder)	보행교량	- 나무목재테크 1,284㎡ - 투석방지방 303m - 교량난간 466m - 자전거경사로 168m - 캐노피(계단상부) 36m - 보행용차단기 1ea - 방법셔터 1ea - 강화도어 1ea - 경관조명(외측,스텝) 60m - CCTV 1ea	도시기반 시설본부 (토목부)	노원구청 (토목과)
②	선형개선 공사	- 월계역공영주차장 주변 가각부 선형개선공사	선형개선공사	- 옹벽(2.0~4.5m) 11m - 보도블럭 90㎡ - 보차도경계석 105m - L형측구 40m - 보행자 횡단방지 울타리 38m	도시기반 시설본부 (토목부)	노원구청 (토목과)

준공 시설물 목록 및 관리기관(부서)

○ 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사(서울시설공단)

연번	구 분	시설 규모	시설물 내용	주관부서	유지관리부서
①	월계역 공영주차장 개선공사	- 공영주차장(941㎡)	- 가도등 6ea - CCTV 6ea - 주차관제시스템 1식 경계휀스 128m 경계석 87m L형측구 87m 차량추락방지시설 12개소 콘크리트 옹벽복구 39㎡ 배수시설 1식	도시기반 시설본부 (토목부)	서울시설공단 (주차시설운영처 시설팀)