「도 봉 도 서 관」옥상녹화 텃밭 조성 사업 준공

○시설내역

▷ 식재공사

종류	수 종 명	규 격	수량	단위	비고
식재공사	사철나무	H1.0xW0.3	75	주
	수수꽃다리	H1.2xW0.4	11	주
	영산홍	H0.3xW0.3	172	주
	화살나무	H1.0xW0.6	85	주
	회양목	H0.3xW0.3	105	주
	덩굴장미	H1.0x3가지	10	주
	다래	15cm POT(L=1.5~2.0m)	14	본
	구절초	8cm POT	150	본
	꽃잔디	8cm POT	300	본
	도라지	1년생	20	본
	매발톱꽃	10cm POT	270	본
	무늬억새	5~6분얼	20	본
	범부채	8cm POT	295	본
	보리사초	10cm POT	220	본
	상록패랭이	10cm POT	185	본
	아스타	10cm POT	300	본
	옥잠화	4~5분얼	120	본
	용담	8cm POT	75	본
	세덤매트(혼합형)	W300xL600	10	㎡

▷ 시설물 공사

종류	수 종 명	규 격	수량	단위	비고
시설공사	데크F	38.7㎡	1	개소
	데크G	3㎡	1	개소
	데크G-1	10㎡	1	개소
	목재사각의자	835x835xH570	1	개소
	파고라B	W3,800xD3,800xH3,100	1	개소
	등의자	W630xH920xL1,800	2	조
	평의자	W510xH400xL1,800	4	조
	야외테이블	Ø2,050xH750	1	조
	트랠리스I-1	H1,500xL3,690	1	개소
	트랠리스J	H1,500xL3,190	1	개소
	트랠리스K	H1,500xL2,490	1	개소
	쇄석배수로	THK170	0	㎥
	잔디보호매트	500x500x31	43	㎡
	점토벽돌쌓기	190x90x57 0.5B(H288)	7	㎡
	난간G	H625xL1,000	50.9	m
	옥상이용안내판	W300xH350xT30	1	EA
	수목표찰	120x120xH420	10	EA
	스텐점검구	W300xH170xL300	3	EA
	스텐경계망	H170xL2,000	6	m
	복합방수/방근		240	㎡

조성 전․중․후 사진

내 용	조 성 전

내 용	조 성 중

내 용	조 성 후

내 용	조 성 후

내 용	옥외안내판 설치 모습