「서 울 시 립 대」옥상녹화 텃밭 조성 사업 준공

○시설내역

▷ 식재공사

종류	수 종 명	규 격	수량	단위	비고
식재공사	사철나무	H1.0xW0.3	90	주
	수수꽃다리	H1.2xW0.4	7	주
	앵도나무	H1.2xW0.6	3	주
	영산홍	H0.3xW0.3	170	주
	화살나무	H1.0xW0.6	15	주
	황금조팝	10cm POT	190	주
	회양목	H0.3xW0.3	120	주
	덩굴장미	H1.0x3가지	17	주
	꽃잔디	8cm POT	240	본
	도라지	1년생	20	본
	매발톱꽃	10cm POT	230	본
	맥문동	7~10분얼	85	본
	범부채	8cm POT	150	본
	보리사초	10cm POT	210	본
	비비추	8cm POT	145	본
	상록패랭이	10cm POT	220	본
	옥잠화	4~5분얼	300	본
	용담	8cm POT	265	본
	초롱꽃	10cm POT	175	본
	세덤매트(혼합형)	W300xL600	10	㎡

▷ 시설물 공사

종류	수 종 명	규 격	수량	단위	비고
시설공사	데크C	1.5㎡	2	개소
	데크C-1(출입구)	1.5㎡	2	개소
	데크D	1㎡	1	개소
	데크D-1(출입구)	1㎡	1	개소
	데크E	32㎡	1	개소
	파고라B	W3,800xD3,800xH3,100	1	개소
	평의자	W510xH400xL1,800	3	조
	야외테이블	Ø2,050xH750	1	조
	트랠리스F-1	H1,350xL940	1	개소
	트랠리스G-1	H1,350xL11,090	1	개소
	트랠리스H	H1,350xL1,250	1	개소
	쇄석배수로	THK170	0.2	㎥
	점토벽돌쌓기	190x90x57 0.5B(H288)	5.55	㎡
	난간E	H300xL1,000	20.2	m
	옥상이용안내판	W300xH350xT30	1	EA
	수목표찰	120x120xH420	10	EA
	몰탈(바닥마감)	THK60, 몰탈	0.82	㎥
	스텐점검구	W300xH170xL300	2	EA
	스텐경계망	H170xL2,000	2	m
	복합방수/방근		221.3	㎡

조성 전․중․후 사진

내 용	조 성 전

내 용	조 성 중

조성 전․중․후 사진

내 용	조 성 후

내 용	조 성 후

내 용	옥외안내판 설치 모습