문서번호	시설보수과-6488
결재일자	2019.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
협조
	주무관

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

준공검토보고

【헌릉교외 외 4개소 정밀점검용역】

2019. 10.

동부도로사업소

(시설보수과)

준공검토보고

【헌릉교 외 4개소 정밀점검용역】

우리 사업소에서 시행중인『헌릉교 외 4개소 정밀점검용역』대상 시설물에 대한 준공 검토 및 조치계획 보고임

1		용역개요

❍ 용 역 명 :『헌릉교 외 4개소 정밀점검용역』

❍ 용역기간 : 2019.4.25 ~ 2019.10.21.

❍ 계약금액 : 125,488,000원

❍ 대상시설 : 헌릉교, 가락지하차도, 대치교, 영동3교, 잠실호수교, 고덕교

❍ 계 약 자 : 에스큐엔지니어링(주) 대표 이래철

2		준공 현황

❍ 대상 시설물(대치교, 영동3교는 2019.9.20.일 기성준공)

- 헌릉교

종별	구조형식	폭(m)	연장(m)	설계하중	준공년도
법정외	구교 : RC-Slab 신교 : RC-Rahmem	44.0	12	구교 : DB-18 신교 : DB-24	1971(구) 2009(신)

- 가락지하차도

종별	구조형식	폭(m)	연장(m)	설계하중	준공년도
3종	-	18.0	300	-	1986

- 잠실호수교

종별	구조형식	폭(m)	연장(m)	설계하중	준공년도
법정외	기존 : RC-Arch 확장 : 강교	56.8	38.0	DB-24	1981(기존) 2017(확장)

- 고덕교

종별	구조형식	폭(m)	연장(m)	설계하중	준공년도
법정외	PF(Preflex Girder)	20.0	40.0	DB-24	2010

❍ 과업 내용

- 자료수집 및 분석

- 현장조사 및 시험

- 분석 및 평가

- 보수․보강 방안 수립

- 보고서 작성, 안전점검 편람 재정비 등

❍ 준공 내역

(단위:원)

구분	계약 금액	준공 금액	잔 액
총용역비	125,488,000	125,488,000	-
공급가액	114,080,000	114,080,000	-
부가가치세	11,408,000	11,408,000	-

❍ 안전등급 현황

- 헌릉교[B등급(전차용역과 동일)]

‣ 약 48년의 공용기간이 경과한 교량시설물로(2009년 신교확장) 정밀안전점검 이후 주요 부재 및 기타부재에 일부 손상이 발생하여 보수가 필요한 것으로 조사되었으나 구조적 결함 및 문제점은 없는 상태로써 주요 손상은 신축이음 후타재의 균열 및 파손으로, 이는 종․횡방향의 경계부로 종방향과 횡방향의 신축거동이 상이하여 반복적으로 발생하는 손상으로 정밀안전진단 및 시설물 사용제한 등의 필요성은 없는 것으로 검토되었음

‣ 종합평가 결과는 “B등급”으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위한 보수가 필요함

- 가락지하차도[B등급(전차용역과 동일)]

‣ 약 33년의 공용기간이 경과한 교량시설물로  ’17년 정밀안전점검 이후 주요 부재 및 기타부재에 일부 손상이 발생하여 보수가 필요한 것으로 조사되었으나 구조적 결함 및 문제점은 없는 상태로써 주요 손상은 포장부 누수, 백화, 파손 등으로 2017년 재포장 공사 이후 반복적으로 재손상이 발생되어 보강층을 제거하고 바닥슬래브 열화부에 대한 단면보수 후 강성포장으로의 재포장이 필요한 것으로 검토되었음

‣ 종합평가 결과는 “B등급”으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위한 보수가 필요함

- 잠실호수교[B등급(전차용역과 동일)]

‣ 약 38년의 공용기간이 경과한 교량시설물로(2017년 강교확장) 정밀안전점검 이후 주요 부재 및 기타부재에 일부 손상이 발생하여 보수가 필요한 것으로 조사되었으나 구조적 결함 및 문제점은 없는 상태로써 주요 손상은 바닥판의 박락 및 파손으로 정밀안전진단 및 시설물 사용제한 등의 필요성은 없는 것으로 검토되었음

‣ 종합평가 결과는 “B등급”으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위한 보수가 필요함

- 고덕교[B등급(전차용역과 동일)]

‣ 약 9년의 공용기간이 경과한 교량시설물로 정밀안전점검 이후 주요 부재 및 기타부재에 일부 손상이 발생하여 보수가 필요한 것으로 조사되었으나 구조적 결함 및 문제점은 없는 상태로써 주요 손상은 교면포장의 아스콘 종균열로 손상 진행방지와 주행 안전성 확보 차원에서 실링보수가 필요하고 우수의 영향으로 인하여 발생된 것으로 추정되는 받침 부식은 녹제거 후 재도장이 필요하며 정밀안전진단 및 시설물 사용제한 등의 필요성은 없는 것으로 검토되었음

‣ 종합평가 결과는 “B등급”으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위한 보수가 필요함

❍ 주요 손상 및 유지관리방안

1. 헌릉교

- 주요손상

‣ 교대 철근노출 0.6㎡, 후타재 파손 0.04㎡, 바닥판 백태 10.06㎡, 신축이음 유간토사퇴적 등 40㎡ 등

- 개략 공사비 현황

(단위:천원)

	개략 공사비
계	1순위	2순위	3순위
37,921	1,245	36,676	-

- 유지관리 방안

‣ 서울시(도시기반시설본부)에서 현재(2019.3.25.~12.19.)「헌릉로 확장 기본 및 실시설계」진행중에 있어 기존 교량 철거후 확장설계 반영토록 요청함

2. 가락지하차도

- 주요손상

‣ 아스콘 균열 및 패임 4,320㎡, 바닥판 백화, 들뜸, 소성변형 4,320㎡, 박스(상부슬래브) 균열 등 15.65㎡ 박스 벽체 타일 균열 및 들뜸 80개소 등

- 개략 공사비 현황

(단위:천원)

	개략 공사비
계	1순위	2순위 ~ 3순위
3,335,916	3,299,259	36,657

- 유지관리 방안

‣ 1순위는 2020년 예산확보한 금액(1,940백만원)내에서 우선순위에 의거 보수조치하고, 잔여 물량에 대하여는 내년도(1순위) 및 향후 우선순위에 의거 보수조치

3. 잠실호수교

- 주요손상

‣ 난간 및 연석 보호캡 망실 10개소, 신축이음 이물질 퇴적 4m, 교각 박리, 파손 등 1.63㎡ 등

- 개략 공사비 현황

(단위:천원)

	개략 공사비
계	1순위	2순위 ~ 3순위
8,235	1,055	7,180

- 유지관리 방안

‣ 1순위는 금년 일상유지보수공사 예산범위내에서 우선순위에 의거 보수조치하고, 잔여 물량에 대하여는 내년도(1순위) 및 향후 우선순위에 의거 보수조치

4. 고덕교

- 주요손상

‣ 아스콘 균열, 파손 89.12㎡, 신축이음장치 유간 토사퇴적 40m 등

- 개략 공사비 현황

(단위:천원)

	개략 공사비
계	1순위	2순위 ~ 3순위
30,692	900	21,692

- 유지관리 방안

‣ 1순위는 금년 일상유지보수공사 예산범위내에서 우선순위에 의거 보수조치하고, 잔여 물량에 대하여는 내년도(1순위) 및 향후 우선순위에 의거 보수조치

❍ 주요 하자 현황 : 없음

❍ 용역 성과품 납품현황

구 분	제출 물량
종합보고서, 요약보고서	5부
외관조사망도	5부
보수⸳보강 개요도	5부
과업수행 사진첩	3부
현황판 및 구조물도	3부
안전점검 편람	3부
안전점검 매뉴얼	3부
모든 성과품 파일	외장메모리 1개, CD 5개, USB 5개

３		조치계획

❍ 보수 우선 1순위로 정비가 시급한 부분은 2019년 연간단가를 활용하여 보수․보강 공사 시행하고 잔여 물량에 대해서는 내년도 및 향후 우선조치에 의거 보수조치

❍ 헌릉교, 가락지하차도, 잠실호수교, 고덕교 준공에 대한 검토 결과 용역 설계서와 과업내용서, 기타 계약조건의 내용과 같이 조치되었기에  준공 처리코자 함.

붙임 : 1. 검사원 지정요구서 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 보수․보강 우선순위 및 개략 공사비 1부.  끝.