「신내노인요양원 녹색자금 지원사업」준공

□ 시설내역

▷ 식재공사

종류	수 종 명	규 격	단위	수량	비고
식재공사	측백나무	H2.0*W0.6	주	18
	느티나무	H3.5*R10	주	3
	이팝나무	H3.0*R8	주	7
	이팝나무	H2.5*R6	주	6
	자귀나무	H2.5*R6	주	4
	매화나무	H2.5*R6	주	4
	왕벚나무	H4.0*B12	주	6
	청단풍	H2.0*R6	주	9
	사철나무	H1.0*W0.3	주	490
	사철나무	H1.5*W0.5	주	250
	회양목	H0.3*W0.3	주	900
	백철쭉	H0.3*W0.3	주	300
	산철쭉	H0.3*W0.3	주	410
	황매화	H1.0*W0.4	주	230
	흰말채나무	H1.0*W0.4	주	150
	맥문동	3~5분얼	본	100
	벌개미취	8cm	본	1,200
	비비추	8cm	본	740
	상록패랭이	8cm	본	840
	수호초	10cm	본	760
	옥잠화	2~3분얼	본	1,090
	잔디(평떼)	0.3*0.3*0.03	m2	490
	교목전정(상록)	B10이상	주	10
	교목전정(낙엽)	B10이상	주	20

▷ 시설물 공사

종류	품명	규 격	단위	수량	비고
시설공사	안내판	H2100xW900	개소	1
	앉음벽	H450	m	15.5
	가벽A	H1800*W1530	개소	15
	야외테이블	테이블1+의자4	개소	2
	등의자	1600x500xH700	개소	3
	급수전		개소	2
	제수변		개소	1
	조경석쌓기	4목	m	38.5
	우드데크	미송	m2	124
	목재마루	3000*3000*H400	개소	1
	칼라콘크리트포장	T100	m2	235.5
	디딤석놓기	500x500xT50	개소	20
	화강석경계석	150x150x1000	m	39.5

▷ 공사 전후 사진

조성 전

조성 후