강남자원회수시설 운영사업소	중금속 용출 억제제(킬레이트) 구매사양서	수정번호 : 0 Sheet No. OF 4

중금속 용출 억제제(킬레이트) 구매 사양서

구 매 명 : 중금속 용출억제제(킬레이트) 구매

위    치 : 서울특별시 강남구 남부순환로 3318번지 강남자원회수시설내

서울특별시 노원구 덕릉로70길 99번지 노원자원회수시설내

서울특별시 마포구 하늘공원로 86번지 마포자원회수시설내

서울특별시 양천구 안양천로 1121번지 양천자원회수시설내

0	2013.01. .	최초작성
REV.	일자	내용	담당	기술팀장	관리팀장	소장

1. 적용범위

본 시방서는 서울특별시 강남자원회수시설, 노원자원회수시설, 마포자원회수시설 및 양천자원회수시설의 바닥재 처리를 위한 중금속 용출억제제 구매 공급에 관한 사항으로서 본 시방서에 정한 사항은 물품구매 관련 계약문서 중 다른문서에 우선하여 적용한다.

2. 물품구매 개요

가. 품 명 : 중금속 용출 억제제

나. 용 도 : 바닥재 중 중금속 용출을 억제하기 위함

다. 성 능 : 시료(바닥재) 중 납 및 구리의 농도가 3㎎/ℓ 이상인 시료를 아래 성능   시험방법에 같이 중금속 용출억제제를 투입할 경우 납 및 구리의 농도를   2㎎/ℓ미만으로 용출을 억제할 수 있는 약품

※ 성능시험 방법

① 비산재와 바닥재를 각각 100g씩 1 : 1로 혼합

② 약 200g의 시료에 중금속 억제제 용액 10㎖(물에 억제제 동량                     희석 용액)를 살포한 후 충분히 혼합

③ 혼합한 시료를 공인분석기관에 폐기물공정시험기준 ES06150 시료의 준비 7.2 용출시험방법에 따른 적정여부를 분석의뢰

라. 년 소요량 : 강남자원회수시설 –18,368kg/년(2014년 예정 사용량)

노원자원회수시설 –27,467kg/년(2014년 예정 사용량)

마포자원회수시설 – 990kg/년(2014년 예정 사용량)

양천자원회수시설 –10,161kg/년(2014년 예정 사용량)

※ 년 소요량은 예정수량으로서 운영상황에 따라 증․감될 수 있음

마. 납품기간 :  각 시설별 계약일로부터 2014년12월31일

(단, 2015년도 업체선정 시까지 계약을 연장할 수 있도록 하며, 단가는 2014년도 계약금액에 준한다.)

3. 물품납품

가. 납품장소 및 방법

(1) 납품장소

강남 : 서울시 강남구 남부순환로 3318번지 강남자원회수시설 내 현장

노원 : 서울시 노원구 덕릉로70길 99번지 노원자원회수시설 내 현장

마포 : 서울특별시 마포구 하늘공원로 86번지 마포자원회수시설 내 현장

양천 : 서울시 양천구 안양천로 1121번지 양천자원회수시설 내 현장

(2) 납품방법

① 납품시기 : 발주자 납품요구에 의함

② 납 품 량 : 1회 1∼2톤 정도

③ 방    법 : 하차도

- 20kg 지정용기 입고

나. 납품절차

(1) 발주자가 납품계약자에게 납품 요구하고, 납품요구를 받은 납품 계          약자는 5일 이내 사업소 내 지정장소에 납품한다.

(2) 매 납품물품은 현장에서 필요한 항목에 대해 검수하며 발주자의 합          격 통보 시 납품계약자는 발주자가 지정하는 장소에 납품한다.

(3) 납품계약자는 최초 납품시 MSDS-GHS(물질안전보건자료) 및 자체 시험       성적서를 제출한다.

(4) 납품 시 마다 약품 성적서 및 계량전표, 거래명세서를 각각 제출한다.

(5) 납품은 계약자의 요구에 따라야 하며, 계약자의 계량시설을 이용하여 중       량을 확인 받은 후 지정장소에 직접 하역하여야 한다.

(6) 납품 시 담당자가 입회하여야 하며, 확인을 필히 받아야 한다..

(7) 납품시 지정용기에 MSDS-GHS에 따른 경고문구를 부착하여야 한다.

4. 규격미달 물품에 대한 조치

가. 각 분기마다 시료의 성능을 알아보기 위한 성능실험을 실시하고 그에 따라 발생되는 비용은 납품 계약자가 부담한다.

나. 성능실험에 의하여 물품의 품질분석결과 규격이 미달할 경우 계약상대자는     즉시 품질이 우수한 물품으로 대체하여 납품절차에 따라 재 납품한다.

다. 규격미달 물품 발생으로 납기가 지연되어 발주자의 소각설비운영에 지          장이 초래될시 발주자는 납품계약자 외의 타 업체로부터 물품을 구입하여       사용할 수 있으며, 이로 인해 추가비용이 발생할 경우 발주자는 추가비용      에 대해 납품계약자에게 배상을 요구할 수 있다.

라. 수회의 납품지연이나 규격 미달품이 발생할 경우 발주자는 아래와 같이 조     치할수 있다.

계약 불이행 횟수	1회	2회	3회이상
납품지연	주의	경고	계약해지 및 익년계약시 배제
품질분석결과 미달 시 조치	경고	계약해지 및 익년계약시 배제

6. 안전관리

가. 물품의 납품․입고 시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변 오염으로 인한       민형사상 책임은 납품계약자에게 있다.

나. 물품의 납품․입고시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며,         손상 초래시 납품계약자는 즉시 원상복구한다.

다. 물품의 납품 및 입고시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한     책임은 전적으로 납품계약자에게 있다.

7. 기타사항

가. 납품계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

나. 본 물품 구매계약과 관련하여 취득한 기밀은 발주자의 허락없이 일절

공개하여서는 안되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 납품계약자가 진다.

다. 납품계약자는 약품 운송 중 사고 발생 시 조치 방안 및 비상사태 발생 시

납품 방안을 작성하여 계약서류와 같이 제출한다.