중앙버스전용차로 정류소 합동점검 계획

현재 운영중인 12개축의 중앙버스전용차로 정류소 내 교통시설물(승차대 및 부대시설 등)에 대한 합동점검(‘14.11.14~11.21)을 시행하여 이용시민 편의제공 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

점검개요

대상노선 : 총 12개 도로축 중앙버스전용차로 정류소

점검시설 : 329개 중앙정류소 (772개 승차대 및 부대시설 등)

- 329개 중앙정류소의 772개 승차대

- 안전펜스, 보도블럭, 녹지대, 중앙분리대 등 부대시설물

합동점검 대상

일정	구 간	정류소	점 검 자		준비물
			서울시	민간사업자
합 계		329개			- 체크리스트 - 카메라 등
11월14일 ∼ 11월21일 (6일간)	도봉·미아로 등 (1단계) 망우·왕산로 등 (2단계)	110개	중앙차로팀장 외 3인	제이씨데코 코리아(주)
		108개
	송파·자양로 등 (3단계) 통일·의주로 등 (4단계) 천호하남(BRT)	30		㈜광인기업, 제이씨데코 코리아(주)
		69
		12

※ 세부 합동점검조 “별첨”

세부 점검계획

점검일정 : ‘14.11.14(금)~11.21(금), 6일간

점검방법  : 시(교통운영과), 중앙정류소 유지관리업체(제이씨데코, 광인기업)

- 중앙정류소별 서울시 및 유지관리업체 합동 현장확인

- 승차대 등 편의시설과 부대시설 등 안전관리 및 정비실태 확인

점검계획 : 주간, 야간 합동점검 실시

- 승차대 등 편의시설과 부대시설 등에 대한 주간 육안점검

- 광고조명, 가로등, 경관조명 등 야간 육안점검

주요 점검사항

중앙정류소 승차대 유지관리 실태

- 중앙정류소의 광고패널, 유리, 지붕, 의자, 조명, 노선도 등 관리실태

- 부대시설(펜스, 보도바닥, 휴지통, 가로등, 식수 등)의 안전여부, 청소상태(세척) 등

노면포장 등 도로시설물 유지관리 상태

- 차도 포장상태, 정차면․횡단보도 등 노면표시 상태와 무단횡단금지시설 등 유지관리 실태

점검결과 및 조치계획

점검결과는 당해 시설물 유지관리 주체 기관에 정비요청

점검결과 조치 :′14.12.05일한 정비완료 예정

시설물 유지관리 주체

- 정류소 승차대 및 안전펜스, 노선도, 정류소 바닥 등 환경정비 : 정류소 유지 관리업체

- 포장상태, 보도블럭, 노면표시, 중앙분리대 등 교통안전시설 유지관리

: 해당 도로사업소

- 쓰레기통 청소업무, 가로등 및 수목 유지관리 등 : 해당 자치구

행정사항

매 월별 점검 및 점검결과 이행조치 여부 실태 확인

상시 점검 및 보수체계를 유지토록 유지관리기관(업체) 지도감독

따로붙임 : 1) 세부 합동점검조 1부.

2) 중앙정류소 합동점검 Check-List 1부. 끝.