중앙정류소 합동점검 Check-List

중앙정류소 (   -      )

점검일시 : 2014.    .    .(   :   ~   :   )

점 검 자 : 서울시(중앙차로팀      명), 유지관리업체(             인)

위 치 도	현황사진

점검 Check-List

구 분		점검 항목	점검내용	비고
정류소	광고 패널	1. 청소상태(프레임및 광고판유리, 내부아크릴판)
		2. 내외측면 잠금장치
		3. 상하단프레임 도색훼손 및 변색 등
		4. 광고지(포스터) 게첨상태
		5. 전기 on/off
	유리	1. 대기실 및 측면유리 청소상태
		2. 유리탈착 견고 상태
		3. 기타 결속자재(볼트, 너트 등) 마모
	지붕	1. 지붕유리 청소상태
		2. 파손 유무
		3. 썬팅지 훼손 유무
		4. 지붕루버 파손 및 작동유무

구 분		점검 항목	점검내용	비고
정류소	의자	1. 청소상태
		2. 파손 및 도색 훼손
		3. 온열(히팅)가동 유무
	조명	1. 할로겐등 on/off
		2. 사인박스 내부조명 on/off
		3. 독서등 조명 on/off
	노선도	1. 정류장명칭 및 버스번호표기 훼손
		2. 버스노선도 훼손 및 오염상태
		3. 올바른 정보표기 상태
부대시설 등	펜 스	1. 펜스파손
		2. 부식 및 도색상태
		3. 빗물받이 파손 및 결속상태
	보도 바닥	1. 바닥내 오염물제거 유무
		2. 보도블럭 파손
	휴지통	1. 청소상태
		2. 훼손 및 파손
		3. 쓰레기 방치상태
	가로등	1. 파손 유무
		2. 전기 점등 상태
	식 수	1. 훼손 유무
		2. 경관조명 점등 상태
	기 타	1. 도로포장, 배수 등 도로시설물 상태
		2. PDP 운영여부 및 청소상태