문서번호	보수과-1599
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
협 조
	행정관리팀장
	운영과장
	주무관

중앙제어실 DLP 램프 및 냉각휀

4종 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02

영등포아리수정수센터 보수과

중앙제어실 DLP 램프 및 냉각휀 4종 구매계획

우리 센터 중앙제어실의 DLP(Digital Lighting Processing) 램프 및 냉각휀 4종을 구매하여 정수처리 자동제어시스템 감시 및 제어를 원할히

하고자 함

현  황

○ DLP(Digital Lighting Processing)

- 형    식 : Tegular - SX+

- 규    격 : 80inch

- 수    량 : 6대

- 설치년도 : 2010년 3월

- 운영시간 : 1일 24시간(상시 가동)

- LAMP

․ 규  격 : 250W(1등 부점등시 예비 1등 자동점등 씨스템으로 2등 장착 )

․ 수  명 : 4,000h~4,500h(약 6개월)

구매사유

- 현재 중앙제어실 DLP는 2009년도 9월부터 현재까지 3년 6개월 이상을 상시

점등 상태로 사용해오며 DLP 작동에 가장 핵심적인 LAMP의 수명이 다하여

교체시기가 다가옴에 따라,

- DLP의 노후와 함께 램프의 수명이 그만큼 짧아짐으로 해서 수명보다 더 많은

수량을 확보해야 할 실정임(6개월분 12개 단위로 년 상,하반기 2회 구매예정)

- 또한 DLP LAMP를 냉각시키는 휀을 병행구매하여 램프의 수명을 연장하고

유지관리에 만전을 기함.

구매방안 검토

○ 우리 센터 DLP는 (주)아이에스콤 사의 제품으로 DLP내 Lamp를 장착하는 프레임(Frame)이 (주)아이에스콤에서만 생산되는 특정 제품으로 예비품이 없어 2셋분에 대한 구매가 필요하며,

○ Lamp Set를 검토한 바, Lamp가 장착된 프레임은 재사용이 가능한 구조로 되어 있으므로 동일 규격의 Bare Lamp(필립스사)를 충분하게 구매하여

사용시 기존 프레임에 장착해서 사용을 함으로써 DLP의 정상작동 유지에

만전을 기하고,

○ 따라서 DLP LAMP를 식혀주는 자체 냉각휀의 고장으로 인한 램프의 수명이 짧아지고 작동을 멈추는 사고가 자주 발생하여 냉각휀의 예비품 확보가

시급함

○ 램프 및 냉각휀 설치현황

- 램프설치현황 : 12개(2개 x DLP 6대) ← 1셋트당 약 6개월 사용

- 냉각휀 현황 : 24대(4종 X DLP 6대)

- 현재 잔여량 : Bare Lamp 4개, 냉각휀 0개

○ 구매 수량 및 가격 산출

- Lamp Set(Frame 및 저장메모리 포함) 구매

․ 1,320천원 x 2셋 = 2,640천원

- Bare Lamp만 구매

․ 605천원 x 10개 = 6,050천원

- 냉각휀 4종 구매

. 60천원 X 8대 = 480천원

총       9,170천원

구매계획 및 사후관리

○ Frame 및 메모리칩 내장 LAMP셋 2셋 및 Frame을 제외한 Bare Lamp만

10개 구매, 냉각휀 2대분 8대 구매 (붙임5, 6 사진 참조)

○ 계약방법 : 전자공개수의계약

○ 소요금액 : 9,170천원

- 예산과목 : 영업비용,정수비,수선교체비,기타교체비(214-05)

○ 납품기한 : 계약일로부터 1개월

○ 상기 물품을 보수과에서 구매후 운영과로 인수.인계하여 사용토록 조치

○ 운영과에서는 DLP를 운영함에 있어 심야시간 또는 물생산에 지장이 없는

시간대 범위에서 불요한 점등시간을 억제하여(일시 소등하여 모니터 감시

로 대체 등) 고가인 DLP 및 DLP LAMP의 수명을 연장시켜 유지관리비를

절약하고 또한 동 설비에 대한 전기적 에너지절약 대책을 수립하여 시설물 운영에 만전을 기할 것.

붙임 : 1. 견적서 4부.

2. Bare Lamp 사양서 1부. 끝.