증미역 클린로드 현장 현황

□ 증미역 클린로드 시스템 설치현황

◦ 준공일자 : 2020. 10.27(화)

◦ 주 소 : 강서구 양천로 560

◦ 소요예산 : 금322백만원

◦ 클린로드 살수장치

- 전체구간 175m, 살수구간 160m(양방향)

- 살수노즐53개(도로표지병 형태), 배관 관경 50mm*3줄

□ 클린로드 작동중 현장 사진