지하차도 침수대응 합동훈련 시나리오

□ 훈련메시지:『2023. 4. 26.(수)10:00 집중호우로 인한

증산지하차도 침수발생(차량침수 2대, 부상자 1명)』

시 간	진 행 내 용	장 소	비고
사전 준비	◦ 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	사업소	기전설비총괄
	◦ 호우경보 발령 및 SNS(단톡방, 밴드 등) 상황 전파 - 근무조 비상근무 지시 - 집수정 수위 및 펌프 가동상황 지속 감시 ◦ 사업소 침수대비 출동 준비 - 스마트 안전로봇 설치 등 차량통제 준비 - 이동식 양수기 등 침수 복구장비 상차 ◦ 현장상황 보고 및 안내 대피방송(사전 출동) - 침수발생시 재난방송설비(라디오재방송설비) 가동 - 현장 상황 보고	사업소 증산 지하차도	기전과 시설보수과 (직영반) 근무자E
10:00	◦ 집수정 수위 상승으로 배수펌프 full 가동 ◦ 침수감지기 이벤트 발생 ◦ 지하차도 내부 침수 발생 - 구호제창: 침수발생! 침수발생! 침수발생!	사업소 상황실	근무자 A,B,C,D
+3분	◦ 침수경보수위 도달 즉시 차량통제 요청 - 서부경찰서(112) 신고 - 은평소방서(119) 신고 - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) ◦ 진입차단시설 원격가동, 차로이용규제신호등(LCS) 가동	사업소 상황실	근무자 A
	◦ 상황 보고 - 도로시설과 2133-1671, 재난종합상황실2133-0090~2) - 터널･지하차도 상황(SNS) 전파	사업소 상황실	근무자 B
	◦ 사업소 현장대응반 출동	사업소	근무자 C,D 시설보수과
+15분	<현장지휘> ◦ 현장 도착 및 차량 안전 유도 - 교통통제 안내간판 설치, 진입 통제 및 우회 안내 ◦ 배전반 전원 차단(감전사고 방지) ◦ 복구장비(양수기) 배수작업 준비 ◦ 소방펌프차(배수펌프) 배수작업 준비	증산 지하차도	근무자 C,D 서부경찰서 시설보수과 은평소방서
+20분	◦ 양수기 및 소방펌프차(배수펌프) 배수작업 ◦ 지하차도 고립 인명 구조·구난 ◦ 구급차 부상자(구조자) 병원 후송 ◦ 중간 상황 보고	〃	시설보수과 은평소방서 근무자 E
+60분	◦ 배수 완료 후 침수 복구 - 침수구간 청소 - 전기시설 안전점검 및 복구 ◦ 방재설비 해제 ◦ 교통통행 재개 및 상황종료 보고 - 교통통제 안내간판, 복구장비 회수 및 인원 철수	〃	시설보수과 근무자 C,D,E
	- 상황종료-사고기록 및 결과 보고	사업소 상황실	근무자 A
+60분	◦ 훈련결과에 대한 강평	지하차도 현장	훈련 참여자 모두