지방전문경력관 신규채용 수요조사표

지방전문경력관(다군) 정원 현황

○ 고압가스시설 안전관리자 14명, 고압전기시설 안전관리자 19명

구 분	계	수도사업소				아리수정수센터
		중부	서부	남부	강남	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
계	33	2	2	2	3	2	3	5	3	5	6
고압가스시설 안전관리자	14	-	-	-	-	1	2	3	1	4	3
고압전기시설 안전관리자	19	2	2	2	3	1	1	2	2	1	3

지방전문경력관(다군) 자격요건 및 주요 직무내용

(※ 자격요건 및 주요 직무내용에 수정사항이 있는 경우 빨간색으로 표시)

○ 자격요건

구 분	인원	자격증 및 경력기준
고압가스시설 안전관리자	14명	‘가스산업기사’ 이상 자격소지자로서 실무경력 1년 이상인 자
고압전기시설 안전관리자	19명	‘전기 분야 기술사 자격소지자’, ‘전기기사’ 또는 ‘전기기능장’ 자격소지자로서 실무경력 2년 이상인 자

○ 고압가스시설 안전관리자(고압가스 안전관리법 시행령 제13조에 규정)

- 운영자의 응급조치와 운영방법 교육과 반기별 피해 최소화 훈련실시

- 기계설비 유지관리(고압가스주입기, 기화기, 급수펌프, 급속교반기, 중화기 등)

- 부속설비 유지관리(고압가스용기, 배관, 인젝터, 압력계 등)

- 용기교체 및 주입관리

- 잔류염소 등 수질관리

- 고압가스 수급 및 재고관리 등

○ 고압전기시설 안전관리자(전기사업법 시행규칙 제44조에 규정)

- 전기설비의 공사․유지 및 운용에 관한 업무 및 이에 종사하는 사람에 대한 안전교육

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검 및 이에 대한 업무의 감독

- 전기설비의 운전․조작 및 업무감독

- 전기설비의 안전관리에 관한 기록

- 공사계획의 인가신청 또는 신고에 필요한 서류의 검토

- 전기설비의 일상점검․정기점검․정밀점검에 대한 안전관리규정의 작성

- 전기재해의 발생 예방 및 피해를 줄이기 위한 필요한 응급조치 등

지방전문경력관(다군) 신규채용 수요조사

○ 총    괄

구 분	계	수도사업소				아리수정수센터
		중부	서부	남부	강남	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
계	1					1
고압가스시설 안전관리자	1					1
고압전기시설 안전관리자	0					0

※ 2017. 1. 1~2017.12.31. 기간 중 충원이 필요한 전문경력관 인원 기재

▹ 현재 공석(외부위탁)이거나 ’17년에 공로연수, 명예퇴직, 업무변경, 전출 등으로 공석이 예상되는 인원 모두 포함

○ 고압가스 안전관리

연번	사업소	시설명	용량	현재 담당자			신규채용 대상 (○,×)
				직급	성명	생년월
1	광암	이산화탄소	40톤	화공 6급	강석규	‘64.04.	○
2	구의	이산화탄소	40톤
3	구의	산소	40톤
4	뚝도	염소(취수장)	72톤
5	뚝도	이산화탄소	60톤
6	뚝도	산소	60톤
7	영등포	이산화탄소	40톤
8	암사	산소	90톤
9	암사	염소(1정수)	84톤
10	암사	이산화탄소	70톤
11	암사	염소(2정수)	32톤
12	강북	염소(취수장)	64톤
13	강북	이산화탄소	60톤
14	강북	산소	60톤

(신규채용 대상인 경우 작성)

① 연번 : 1번

② 신규채용 사유

- 현재 담당이 전문관 취소 기요청 보류된 상태

(전문관 취소 요청, 2016. 1. 18.)

- 고압가스 안전관리자 신규채용 시 고압가스 안전관리자로 선임 예정

③ 현재 담당자 인력배치 계획

- 수처리 공정제어 및 고도 운영관리

○ 고압전기 안전관리

연번	사업소	명칭		용량			현재 담당자			신규채용 대상 (○,×)
				계약용량 (kW)	수전 전압 (kV)	변압기 (kVA)	직급	성명	생년월
1	중부	보광		2,000	22.9	2,000×2
2	중부	북악		1,750	22.9	1,750×2
3	서부	북악 터널		2,000	22.9	2,000×2
4	서부	백련		1,000	22.9	1,000×2
5	남부	노량진		7,000	22.9	7,000×2
6	남부	낙성대		1,500	22.9	1,500×2
7	강남	우면산		4,000	22.9	4,000×2
8	강남	방배		2,000	22.9	2,000×2
9	강남	삼성		1,250	22.9	1,250×2
10	광암	정수		1,500	22.9	1,500×2	전기7급	오세열	‘64.10.	×
11	구의	정수		8,590	22.9	9,000×2
12	뚝도	취수		5,093	22.9	6,000×3
13	뚝도	정수		12,000	22.9	12,000×2
14	영등포	취수		3,373	22.9	5,000×2
15	영등포	2정수		11,919	22.9	7,500×2
		1정수			22.9	5,000×2
16	암사	정수장		27,841	154	15,000×4
17	강북	취수	강북	6,000	22.9	6,000×2
			뚝도	6,500	22.9	6,500×2
18	강북		구의	5,500	22.9	5,500×2
19	강북	정수		15,000	154	15,000×2

(신규채용 대상인 경우 작성)

① 연번 : ○번

② 신규채용 사유

-

③ 현재 담당자 인력배치 계획

-