00동 000-00~000-00번지 간 하수관 개량

(00구, 지선하수관로 개량사업)

□  사업목적

○ 00동 000번지 일대는 0000년도 부설된 노후하수관로로 인해 상습적인 도로침하가  발생되고 있으며, ~ ~ 노후불량 하수관로을 개량하여 안전사고 예방과  생활환경을 개선

□  사업개요

○  위치 및 규모

위 치	공사종류	규 모(각 구경별, 연장)
00동 000-00 ~ 000-00호 간	노후관 개량	D=000mm, L=000m D=000mm, L=000m D=000mm, L=000m

○  사업기간 : 2014.00. ～ 2014.00.(가능한 우기전 6.30까지 완료로 작성)

○  총사업비 : 000백만원

□  추진현황 및 계획

○  2013. 0 ~ 0 : 문제 발생 시점, 현장조사(CCTV) 및 원인규명 완료 등

○ 2014. 3 ～ 6 : 공사시행 및 준공

□  예산 산출근거

(단위 : 백만원)

￭ 하수관로 공사비 : 000백만원

‧ 하수관거 부설 ≒ 000,000천원

- D=000mm, L=000m × 000,000원/m = 000,000천원

‧ 폐기물처리비 000톤 x 00천원 = 20,000천원

‧ 이전비 :  000,000천원

- 통신	:  00m x 000천원/m = 약 000,000천원(SK, LG 등)

- 한전	:  00m x 0000천원/m = 약 000,000천원

□  기대효과

○ 주민의 안전에 지장을 주는 노후관로를 개량하여 주민의 생명과 재산 보호

○ 하수누수 및 불명수 유입을 차단하여 토양오염 방지 및 처리장의 효율증대

□  위 치 도

소계  :   L=250m

D600mm→D600㎜,  L=13m

D800mm→D800㎜,  L=105m

D800mm→D1,000㎜, L=132m

송천초등학교

600mm

800mm

1,000mm

삼

양

로

□  현황사진