지역축제 안전관리 실태 점검리스트(표준안)

※ 점검리스트는 축제 유형·축제장 여건에 따라 변경 가능

점 검 내 용	점검결과(문제점 위주로 기재)
▪ 공통사항
◦ 지역안전관리위원회운영조례 개정 여부 - ‘지역축제 안전관리계획 심의’ 반영
◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부 - (종합/분야별) 사고 예방 및 대비책 · 가두행진·(바지선)불꽃쇼 관련 도로(해상)교통안전 · 불꽃놀이 우발사고, 기상악화 등에 따른 대처방안 등
◦ (지역축제의 특성에 맞는 자체) 지역축제 안전관리매뉴얼 수립 및 운영 여부
◦ 지역안전관리(실무)위원회 운영 실태 - 지역축제 안전관리계획 사전심의 여부(대면심의 원칙)
◦ 지역안전관리협의체(분야별 전문가) 운영실태 - 지역축제 안전관리계획 수립 시 자문(협의) - 현장 합동점검 등
◦ 안전요원 인원수, 자격 및 배치의 적정성 - 교육훈련 실시 - 화약류관리보안책임자 면허 등
◦ 소방·경찰·응급의료기관 등 안전관리 유관기관 간 상황관리 협조체계 구축 실태
◦ 지역재난안전대책본부 가동태세 구축
◦ 전염성 바이러스(신종플루, 구제역 등) 요소
◦ 예상치 못한 게릴라성 폭우, 폭설(일기예보 통합관리)
◦ 비상시 통신두절에 대한 조치(이동중계시설 설치)
▪ 무대, 도로 등 시설안전
◦ 공연장 및 부대시설 철골구조물의 구조적 안전 - 와이어로프 파손·마모, 개수의 적정성 - 강풍 등에 대비한 전도방지시설 설치여부 - 공연장 하부무대 하중안전 등
◦ 공연장 내 조명기구·확성기 설치안전
◦ 무대와 객석 간 안전공간(안전선 등)
◦ 도로, 천막, 가교, 계단, 난간, 주차장, 광고·표지판, 배수설비 등 시설 안전
◦ 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터) 검사기록 확인
◦ 기타 개별법령에 따른 시설기준 적합 여부

점 검 내 용	점검결과(문제점 위주로 기재)
▪ 화재안전·긴급의료·교통안전
◦ 소방·구조·구급 요원 배치
◦ 소화기 작동 여부(내구연한 확인) ◦ 가스사용 업소별 소화기 비치 ◦ 소방시설 주변 물건적치 여부
◦ 소방·구급차량 진입로 및 배치장소 유무 ◦ 응급환자 후송로 확보 유무
◦ 폭죽(화약) 보관·관리 및 발사장소의 적정성
◦ 비상구 위치·안내표지 및 유도등 ◦ 비상통로 내 판매행위 및 물건적치 여부
◦ 경보설비 관리상태, 비상방송문안 준비
◦ 주차안전계획 유무 및 적정성(인원, 배치) ◦ 비상시 긴급차량 동선 확보 유무
▪ 전기안전
◦ 분전반(배전반) 잠금장치, 각 스위치 옆 장소 표기 여부, 주변 물건적치 여부
◦ 누전차단기 및 이중절연전선 사용 여부
◦ 에어컨실외기, 자판기 등 편의시설용 전기기구의 외함 접지 여부
◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 여부
◦ 행사장내 전선 노출, 문어발식 콘센트 사용 여부 ◦ 전선보호덮개 사용 여부
▪ 가스안전
◦ 가스용기 안전관리 상태 - 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설 - 250kg(체적거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치
◦ 가스차단기·경보기 설치 여부
◦ 가스통, 고무호스 및 가스기기 노후상태
◦ 가스배관 고정상태
◦ 이동식 부탄가스(부탄 캔) 관리실태(금지) ◦ 노후/불량 가스렌지 사용 여부(금지) ◦ 과대불판 사용 여부(금지)
◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등(아세틸렌, 수소사용 금지)