지역축제 안전관리실태 점검 Check List

시․도     시․군․구 :                                      점검일: ’14.  .  .(  )

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 공통사항
◦ ‘지역안전관리위원회’운영실태 - ‘지역안전관리위원회’의 안전관리계획 심의확행 여부 - 지역안전관리협의체(분야별 전문가) 현장 합동점검 추진사항 등
◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 - 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등
▪ 시설물 분야
◦ 야외 임시 공연장 안전관리 상태
◦ 철골구조물의 구조내력 저하상태 - 손상, 균열, 누수여부 ,도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련 부재 변위·변형상태
◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태
◦ 계단 논슬립 부착 및 파손상태 확인 등
▪ 소방분야
◦ 구조·구급요원 및 장비의 현지지원에 따른 위치 및 범위
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등)
◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변물건 적재상태
◦ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태
◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태
▪ 전기분야
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금상태
◦ 누전차단기 사용 여부
◦ 자판기 등 편의시설 전기기계기구 외함접지
◦ 차단기와 전기배선의 상호용량에 맞게 설치·사용
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작상태와 과부하·과전압 등 지시계기 정상작동 여부
◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 시험운전 여부
◦ 행사장내 전선노출 여부 등

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 승강기분야
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보여부
◦ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb) 의 상태
◦ 에스컬레이터의 스텝과 스커트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성 여부
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태
◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등
▪ 가스분야
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 등 관리상태 - 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설 - 250kg(체적거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 여부
◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용상태
◦ 가스배관의 매설 및 고정상태
◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설여부 등
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태
◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등

점 검 자 :               (서명)

(서명)