▢ 지장수목 현황 및 조치계획

지장수목 ┏ 교목: 버즘나무, 은행나무, 측백나무 등 4종 93주

┗ 관목: 수수꽃다리 14주

조치계획

위 치	조치계획	수 량	수 종	비 고
풍납동 469-6호 일대	이 식	6주	- 교목: 은행나무 6주	가로수 (은행나무) 2주 포함
	제 거	101주	- 교목: 은행나무, 측백나무 등 4종 87주 - 관목: 수수꽃다리 14주	가로수 (은행나무) 21주 포함

※ 수목 이식장소 우리 구 별도 협의

▢ 지장수목 승인조건

이식수목은 이식일로부터 2년간 생육 불량시 하자 보수조치 통보 예정

이식 및 제거 작업은 반드시 조경식재공사업면허를 소지한 전문업체로 하여금 작업토록 하고, 작업 1일전까지 반드시 우리구에 작업계획을 유선으로 통보  (※ 현장벌목 절대 금지)

이식대상 수목은 고유수형이 유지되도록 강전지 금지 및 굴취 즉시 운반하여 지면과 수직이 되게 식재한 후 충분히 관수로 수분증발을 최소화하고 수목보호 지주대를 견고하게 설치

공사시 우리 구 사전통보 바라며, 수목이식 및 제거 공사시 발생할 수 있는 각종민원 및 안전사고에 대비하여 현수막 사전 게첩 등 적절한 조치를 이행

수목 굴취, 식재 작업시 현장관리를 철저히 하여 민원이 발생되지 않도록 하고 작업으로 인해 파손된 시설 및 훼손수목(이식장소 주변수목 등), 민원 등은 신청자가 모든 책임을 지고 책임 하 원상복구

이식 작업 완료 후에는 이식 전·후 사진 및 이식장소 도면 및 수목현황 작성 제출