- 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 -

지장물(수목) 현황

□ 공사개요

가. 개 요

1) 공 사 명  : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

2) 지장수목 : 소나무 외  2종 6주, 사사 360본

3) 시 공 사  : ㈜건도

4) 공사기간(수목이식 및 제거) : 2017. 3.2 ~ 3.6

□ 지장수목 현황

가. 지장수목

수 종	규 격	단 위	수 량	비 고
소나무	H5.0×R35	주	1	이식
소나무	H5.0×R34	주	1	〃
소나무(둥근형)	H1.8×W2.2	주	1	〃
황금측백	H1.6×W1.1	주	3	〃
사사	H0.3	본	360(10㎡)	제거

나. 위치도

다. 현황사진

라. 협의사유

- 창덕궁 교차로 공사시 우수관 설치로 인한 우수관로박스 매립에 저촉되는         수목 이식 필요

- 도로 선형 변경에 따른 교통섬 위치 조정

마. 지장수목 도면

바. 교통섬 위치 변경계획도