서울역 7017 프로젝트 지장수목 현황

○ 총  괄

구 분	계	교목	관목	비 고
중림광장	341	31	310	3종(교목 1종, 관목 2종)

○ 중림광장 부지 일대

- 교통섬 녹지대#1

일련번호	수종명	규격	수량	위치	처리 계획	비고
	계		22
1	소나무	H3.5×R11	1	교통섬 녹지대#1	이식 (제거)
2		H4.5×R15	7
3		H5.0×R18	5
4		H5.5×R20	1
5		H5.5×R21	2
6		H5.5×R22	4
7		H6.0×R23	1
8		H6.5×R25	1

- 교통섬 녹지대#2

일련번호	수종명	규격	수량	위치	처리 계획	비고
	계		319
1	소나무	H4.0×R16	1	교통섬 녹지대#2	이식 (제거)
2		H4.5×R17	1
3		H6.0×R18	1			추가
4		H5.0×R19	2
5		H5.0×R21	1
6		H5.5×R22	1
7		H6.0×R23	1
8		H6.0×R24	1
9	매자나무	H0.6×W0.4	240
10	회양목	H0.4×W0.5	70

○ 위치도

서울역

○ 지장수목 사진

교통섬 녹지대#1
교통섬 녹지대#2