점검결과 미비사항 대상처 : 상계동 동양메이저아파트
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화전위치표시등 불량 소화전사용방법 미부착	105동 1-2호라인 9층,15층 106동 1-2호라인 10층 104동 1-2호라인 15층 106동 3-4호라인 18층	정비요함 부착요함	화재안전기준102 제7조 화재안전기준102 제7조
피난설비	계단통로유도등 불량	102동 1-2호라인 14층-15층 102동 3-4호라인 19층-20층 104동 3-4호라인 16층-17층 106동 1-2호라인 12층-13층 106동 3-4호라인 PH-20층	교체요함	화재안전기준303 제6조
피난설비	피난구 유도등 불량	106동 1-2호라인 14층 17층 106동 3-4호라인 19층 좌측비상구,18층,13층 107동 1-2호라인 16층, 17층	설치요함	화재안전기준303 제5조