이동품질관리반 품질점검 결과 보고

□  점검대상 : 잠실사거리 지하광장 조성공사

□  점검일시 : 2014. 04. 28. (월)

□  점 검 자 : 도시철도 토목부

□  지적사항에 따른 조치결과 내역

공 사 명		지적사항	조치결과
			완 료	조치중
잠실사거리 지하광장 조성공사	금회	6	4	2
	누계	6	4	2

※ 누계 : 2013년 1월 ~ 현재

□  조치결과 내용

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
잠실 사거리지하 광장 조성 공사	○ 지하광장 상부 송파대로 - 표층 포장구간 밀도 및 두께 시험 조속 실시하고 결과 제출 - 기존 도로 포장면과 접속부 일부 구간 평탄성이 부족하니 보완 시공 요함 ○ 잠실역 #2출입구 앞 - 자전거 도로와 도로접속부 연석과 포장면이 단차가 있으니 정비 요함	- 표층 포장구간 아스팔트 코아 채취 후 의뢰시험 실시 후 합격 - 2014년 5월 20일 올림픽도로 복구 시공시 재포장 실시 예정 - 자전거도로 접속부 연석과 포장면의 단차 정비 완료	사진1 1-1,1-2 사진 2

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
잠실 사거리지하 광장 조성 공사	○ 교차로 보행섬 환기구 주변 - 환기구 주변 보도포장 중으로 환기구 틈 오물질 제거하고, 환기구 기초 미화단장 필요 ○ 송파대로 빗물받이 - 빗물받이 받침 하부 콘크리트로 밀실하게 보수 요함 ○ 균열관리대장 - 균열관리대장에 기록이 일부 누락되어 있으니 보완하고, 거푸집 탈형일자 기재 요함 ○ 시험실 - 메스실린더 시험기기 검교정이 안되어 있으니 조속 실시 바람	- 환기구 주변 대리석 시공 완료 - 빗물받이 받침 하부 보수 완료 - 균열관리대장에 타설일자 및 거푸집 탈형일자 정리 완료 - 메스실린더 시험기기 검교정 실시 중(14.05.12 검교정 성적서 수신 예정)	사진3 사진4 사진5 사진6