건설공사장 기동 불시점검시 지적사항 조치결과

□ 현 장 명 : 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사

□ 점검일시 : 2014년 05월 14일 수요일

□ 점 검 자 : 본부장님, 안전관리과 정달영, 정진혁

□ 점검결과 및 조치사항

◆ 공사추진현황 및 지적사항

◆ 점검자 : 본부장님, 안전관리과 정달영, 정진혁

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 기계기구 안전에 관한 사항(검토사항) -고척교 북측 케이싱 인양기가 수리중으로 장비 창고위에 목재로 고이고 붐대를 거치하고, 한쪽 크롤라를 든 상태로 있어 붐대 고정위치 가 불안정하므로 장비안정성을 확인하고 작업하기 바람.	○ 기계기구 안전에 관한 사항(검토사항) -인양크레인 수리완료 조치 이후 붐대 거치시 장비안정성 확인 후 작업 토록 장비조종사 및 관리자에게 지시 2014년 05월 15일 조치 완료

지적사항(조치 전) 사진대지	조치사항(조치 후) 사진대지
○ 기타 안전관리에 관한 사항(검토사항) -보행광장 목동방향 기초 설치 작업중으로 마이크로파일 항타기의 이동 중 기울임, 유격 등의 현상을 위험상황으로 주민들이 판단하여 민원이 속출하므로 작업상황 가리고 소음을 줄일 수 있는 가림막을 조속히 설치 요망	○ 기타 안전관리에 관한 사항(검토사항) -주민들이 작업상황을 볼 수 없도록 천공기 작업구간은 가림막을 설치하여 민원이 발생 하지 않도록 조치 2014년 05월 14일 조치 완료
○ 기계기구 안전에 관한 사항(검토사항) -보행광장 목동방향 기초 설치 작업중인 마이크로 파일 항타기는 철판으로 평탄성과 주행성을 유지하며 작업하고 있으나 굴착저면 이 평탄화가 안되어 평탄성 및 주행성 유지가 어려우므로 굴착저면에 흙을 쌓아 평탄화하고 철판과 긴착시켜 장비의 전도 및 기울임 현상 등을 방지 요망	○ 기계기구 안전에 관한 사항(검토사항) -굴착저면 토사를 평탄 정리하여 장비의 전도 및 기울임 현상을 방지 조치 2014년 05월 14일 조치 완료