2015 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(11차)

1		추진근거

○ 2015년 풍수해 대비 안전대책 추진계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-1144호(2015.1.23.)】

○ 2015년 수해취약지역 및 방재시설 집중점검 시행계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-2157호(2015.2.10.)】

2		점검개요

○ 일시 : 2015. 4. 20(월)  13:00~18:00

○ 대상

- 공릉2빗물펌프장 신설공사(노원구)

○ 점검자(14명)

- 서울시 : 물순환기획관, 치수계획팀장, 치수설비팀장, 담당 2명

- 관련전문가 : 수자원 1명

- 자치구 : 노원구(하수팀장 등 8명)

3		점검결과

○ 공릉2빗물펌프장 신설공사(노원구) (2건)

- 공릉2빗물펌프장 구조물 시공현장의 펌프장 안전난간 추가보강 및 접근용 작업자 안전사다리(계단)를 설치하여 안전사고 예방 도모 필요

- 공사장 주변 도로를 연하여 설치된 EGI휀스 지지대를 관련규정에 의거 추가 보강하고, 또한 견고하게 볼트로 조임하여 강풍에 전도되지 않도록 조치 요망

노원구 2015년 풍수해대책 및 침수해소사업 추진사항 확인	강풍에 전도되지 않도록 EGI휀스 지지대 추가보강 및 볼트 조임 요망	펌프장 안전난간 추가보강 및 작업자 안전사다리(계단) 설치 요망

4		조치계획

○ 점검결과 적출사항은 해당 부서 및 유지관리부서에 통보

○ 지적사항은 15일 이내 조치 완료 지시

○ 불가피하게 즉시 조치 곤란 시 별도 조치계획 수립 제출 지시.  끝.