지진안전성 표시제 업무 처리지침［별지 제1호서식］

지진안전성 표시제 신청서
접수번호		접수일자			처리기간	20일
기본사항	건축물 명	글로벌클러스터빌딩	건 축 주	서울특별시장
위치	서울특별시 종로구 서린동 64-1번지
용도	공공업무시설	건축면적	6,165.24㎡
연면적	11,751.65㎡	지상1층 바닥면적	3,942.72㎡
지상1층고	m	층수	지하 4층, 지상 15층
구조형식	철근콘크리트 / 철골조	사용승인일	년 월 일
내진보강 관련사항	주요공법	동적해석법
시공기간	2008.4.10. ~ 2012.8.31.
시공사	삼성물산	대표자	최 치 훈
「지진안전성 표시제 업무 처리지침」 제4조 제1항에 따라 위와 같이 지진안전성 표시제 확인을 신청합니다.
2015년 7월 일
신청기관	서울특별시장 (직인)
국민안전처장관 귀하
구비서류	1. 내진성능 확인서 1부	수수료 없 음
처리절차
	신청서 작성	□	접수․확인․결재	□	회신
	신청기관		확인기관		신청기관
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

지진안전성 표시제 업무 처리지침［별지 제2호서식］

내진성능 확인서

1. 기본사항
1) 건축물의 명칭 : 서울특별시 글로벌클러스터빌딩					2) 건축물의 용도 : 공공업무시설
3) 건축물의 위치 : 서울시 종로구 서린동 64-1					4) 건축물의 구조형식 :
5) 층수 : 지하 4층, 지상 15층					6) 건축물의 증축 여부 : 해당없음
7) 연 면 적 : 11,751.65㎡					8) 준공년도 : 2012 경과연수 2년
9) 지진구역 : 1 중요도(내진등급) : 1.5(특)					10) 지반종류* : Sc
11) 기초형식 : 독립기초 또는 매트기초			12)내진보강공사 주요공법 :
2.내진성능 평가시
1) 내진성능평가 내용 : DCR** 값 가장 불리한 값을 기재하고, 건축물에 요구되는 성능수준***이상인 경우 만족, 그렇지 않은 경우 불만족으로 기재
1단계 평가		2단계 평가				3단계 평가
DCR 값	성능수준	DCR 값		성능수준		DCR 값	성능수준
X방향 =		X방향 =				X방향 =
Y방향 =		Y방향 =				Y방향 =
2) 내진성능평가 결과 : ( )단계 내진성능 평가결과 ( )이상으로 내진성능 확보되었음.
첨부서류 : 가. 내진성능평가서 1부 나. 내진성능 평가자 및 확인자의 자격요건 증빙서류 1부
3.내진설계(보강) 완료시
1) 내진성능 확인 내용 : 건축구조기준(KBC2009)에 적합하게 내진설계가 적용 되었는지 확인 - 준공검사서 등 객관적인 자료를 참고하여 내진성능 확보 여부 확인
2) 내진성능 확인 결과 : 건축구조기준(KBC2009)에서 정하는 기준 이상으로 내진성능이 (확보, 미확보)되었음.
첨부서류 : 가. 내진보강공사 완료보고서(내진성능 확인자 서명), 준공검사서 등 내진성능 확보를 증명할 수 있는 서류 1부 나. 내진성능 확인자의 자격요건 증빙서류 1부
* 지반의 종류에는 암반, 매우 조밀한 토사지반, 단단한 토사지반, 연약한 토사지반, 매립 지반 등으로 기재 ** DCR 값 =요구성능/보유성능 *** 건축물에 요구되는 성능수준 : 즉시거주, 인명안전, 붕괴방지 위 건축물에 대하여 내진성능평가를 수행한 결과 또는 내진설계 적용 확인 결과 내진성능이 확보되었음을 확인합니다. 2015년 7월 일 내진성능 확인자 : 소 속 : 창민우구조컨설탄트 기술자격 : 건축구조기술사 성 명 : 김 종 호 代 서울시 안전총괄과 김태원 (서명) 국민안전처장관 귀하

210mg×297mm[백상지80g/m2]