수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율

(1) 연    번

상수도사업본부 - 5

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

김인성

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

안심하고 생활할 수 있는 안전도시

상위 KPI

주요 침수지역  해소율

(5) 전략/성과목표

상수원에서 수도꼭지까지 선제적 수질관리

(6) 2018년 목표값

98

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

10

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 안전하고 청량감 있는 수돗물을

공급하므로서 음용률 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과를 피드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 염소 분산투입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소

농도 조절

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 염소 분산투입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 및 피드백

(11) 실적 및 계획

2015년(Y-3) 실적

96.1

2016년(Y-2) 실적

97.1

2017년(Y-1) 실적

97.5

2018년(Y)   목표

98.0

2019년(Y+1) 목표

98.2

목표값 설정근거

’17년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 목표 달성률

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

실적입력주기 : 분  기(  ), 반  기( ○ ),   년(   )

실적집계방법 :  시점값( ○ ), 평균값(  ),  합산값(  )

2/4분기

(상반기)

4/4분기

(하반기)

97.5

98.0