(양식2)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 증산                                 점검일 : 2014년4월9일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○				가동상태 양호, 소음없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○				정상작동
	집수정 및 유도수로 청소상태		○			집수정 준설 미실시
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○				양호
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○				양호
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○				연료 보충
	연료확보 및 비축상태	○				〃
	시험가동(주1회이상) 실시	○				〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상	○				양호
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태	○				〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태	○				〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태	○				〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태	○				〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부	○				〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	○				양호
	차도내 방송청취 상태	○				〃
	안내표시판의 적정규격 설치	○				〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○				양호
	관리실 내․외부 청소상태	○				〃
	각종일지 정리 및 근무상태	○				〃
	소화기 및 설비 관리상태	○				〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 성산                               점검일 : 2014년 3월28일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○				가동상태 양호, 소음없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○				정상작동
	집수정 및 유도수로 청소상태		○			집수정 준설 미실시
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○				양호
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○				〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○				연료보충
	연료확보 및 비축상태	○				〃
	시험가동(주1회이상) 실시	○				〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부					해당사항없음
	소화기 충약상태					〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○				양호
	관리실 내․외부 청소상태	○				〃
	각종일지 정리 및 근무상태	○				〃
	소화기 및 설비 관리상태	○				〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 모래내                                점검일 : 2014년4월01일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○				가동상태 양호, 소음없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○				정상작동
	집수정 및 유도수로 청소상태		○			집수정 준설 미실시
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○				양호
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○				〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○				냉각수 코아 교체 및 연료보충
	연료확보 및 비축상태	○				양호
	시험가동(주1회이상) 실시	○				〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부					해당사항없음
	소화기 충약상태					〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○				양호
	관리실 내․외부 청소상태	○				〃
	각종일지 정리 및 근무상태	○				〃
	소화기 및 설비 관리상태	○				〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 서빙고                               점검일 : 2014년 4월7일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○				가동상태 양호, 소음없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○				정상작동
	집수정 및 유도수로 청소상태		○			집수정 준설 미실시
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○				양호
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○				〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○				연료보충
	연료확보 및 비축상태	○				〃
	시험가동(주1회이상) 실시	○				〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○				양호
	관리실 내․외부 청소상태	○				〃
	각종일지 정리 및 근무상태	○				〃
	소화기 및 설비 관리상태	○				〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 퇴계로                               점검일 : 2014년4월8일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○				가동상태 양호, 소음없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○				정상작동
	집수정 및 유도수로 청소상태		○			집수정 준설 미실시
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○				양호
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○				〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○				연료보충
	연료확보 및 비축상태	○				〃
	시험가동(주1회이상) 실시	○				〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○				양호
	관리실 내․외부 청소상태	○				〃
	각종일지 정리 및 근무상태	○				〃
	소화기 및 설비 관리상태	○				〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 신사                               점검일 : 2014년4월2일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 연희                               점검일 : 2014년4월2일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 의주로                               점검일 : 2014년4월8일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 1호입구                              점검일 : 2014년4월8일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부					해당사항 없음
	소화기 충약상태					〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 이태원                               점검일 : 2014년4월7일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 2호입구                               점검일 : 2014년4월7일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○				양호
	소화기 충약상태	○				〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 잠수교북단                          점검일 : 2014년4월7일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당사항없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부					해당사항없음
	소화기 충약상태					〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태					해당사항없음
	관리실 내․외부 청소상태					〃
	각종일지 정리 및 근무상태					〃
	소화기 및 설비 관리상태					〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 두무개                               점검일 : 2014년4월7일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태					해당사항없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부					〃
	집수정 및 유도수로 청소상태					〃
조명시설	램프의 부점등	○				양호
	등기구 유지상태	○				〃
	등기구 청소상태	○				〃
	주․야간 조도 조절	○				〃
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○				양호
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○				〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○				연료보충
	연료확보 및 비축상태	○				〃
	시험가동(주1회이상) 실시	○				〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당사항없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부					해당사항없음
	소화기 충약상태					〃
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당사항없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○				양호
	관리실 내․외부 청소상태	○				〃
	각종일지 정리 및 근무상태	○				〃
	소화기 및 설비 관리상태	○				〃
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       직: 기계    성명  신현국   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직: 전기    성명  권순모   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                     직: 기계    성명  이상동   (서명)

지하 차.보도 점검 사진

발전기 자동운전 테스터 (증산외5개소)	발전기 점검 (6개소)	보도 카메라점검 및 보수 (증산외1개소)	차도카메라 점검 ( 5개소)
지하차도 부점등 점검 (13개소)	지하차도 소화기 점검 (10개소)	차도 전등반 점검 (13개소)	차도 펌프 동력반 점검 (5개소)
서빙고 옥내누수 응급복구	모래내 발전기 라지애터 코아 냉각수 누수 교체	차도발전기 연료보충 (6개소)