지하매설물안전관리대책

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목  적

- 상수도관 부설공사 현장및 주변 매설물인 전기,통신,도시가스,

하수도 등의 안전사고를 사전에 예방하여 산업재해를 최소화

하고 지하매설물 안전 관리에 철저를 기하고자함.

2. 공사명

- 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사

- 시 공 자 : 추후 통보

- 현장소장 : 추후 통보

3. 지하매설물 사고방지 대책

- 착공전 각 지하매설물 관리부서와 협의하여 현장조사 실시.

- 공사구간 내 매설되어있는 타 시설물에 대하여는 현장조사를

실시하고, 횡단 시굴하여 확인.

- 굴착 작업전에 타 시설물 관리부서 입회 요청.

- 노출된 지하 매설물은 관리 부서에서 정한 기준으로 보호조치.

- 타 시설물 주위는 장비굴착을 지양하고 인력 터파기를 실시.

- 돌발사고에 대비, 관련부서와 긴급 비상연락 체계유지.

4. 중점 점검사항

- 타 지하매설물에 대한 공사 전후의 안전성 확보 여부.

- 타 지하매설물의 보호 상태및 불안전 요인 잔존 여부.

- 상수도 굴착공사로 인한여 타 지하매설물에 미치는 영향 검토.

- 타 지하매설물 손상및 보수 여부.

5. 지하 매설물 손괴 사고시 긴급 복구 연락처

- 도시가스(예스코)    전화: 1544-3131

- 한국전력(성동지점)    전화: 2290-5262