지하수 시설 점검표

시 설 명	주몽학교	인허가번호	2101219323
주소	상일동 179번지	위도/경도	36°56′27.809″/126°49′48.666″
양수능력	100 톤/일	굴착깊이	80 m
관정직경	㎜	용도	음용/생활용
시설관리현황	시설주변 청소 상태	상태 양호
	관정 청소·위생상태	청소 불량, 이물질 유입
	펌프 작동여부	작동 양호
	기타 애로사항	상부보호공 손상 등
수질검사일자	검사결과
2017.01.31.	수질검사 적합
2019.10.10.	수질검사 적합
구분	위치	현장사진
1	원경	사진첨부
2	근경	사진첨부
3	관정 내부	사진첨부