지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :                                     점검일 : 2014년  4월  일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태
	축전지 상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
변전설비	변압기온도계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상, 청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기, 피뢰기, 계기류, 접촉부상태
	각종 지시, 보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화, 불꽃, 냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약 상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화 기능상태
비상벨	동작여부
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자