지하차도 포트홀 발생 현황

(강서도로사업소)

□ 최근 5년간 지하차도 포트홀 발생현황(종합)

구 분	계		2011		2012		2013		2014		2015
	개소	회	개소	회	개소	회	개소	회	개소	회	개소	회
포트홀	71	2210	15	543	16	527	13	710	12	161	15	270

□ 지하차도 포트홀 발생 세부현황

○2011년

연번	시설명	포트홀 발생			보수		비고
		발생회수	면적(㎡)	발생사유	보수방법	비용 (천원)
계		543	260.35
1	가마산	78	36	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
2	개봉지하	0	0	-	-
3	개화	107	31	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
4	고척2	50	6.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
5	공항입구	31	9	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
6	구로	65	70.85	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
7	구로역	69	67	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
8	국회앞	4	0.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
9	노들길	16	3.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
10	등촌	37	8	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
11	목동교서측	0	0	-	-
12	서부트럭	0	0	-	-
13	서울교접속	9	5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
14	성산	0	0	-	-
15	신도림	19	4.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
16	여의2	15	4	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
17	여의하류	0	0	-	-
18	오금	16	4	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
19	오목	10	2.15	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
20	오목교동측	0	0	-	-
21	오목교서측	0	0	-	-
22	외발산	17	7.85	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용

○2012년

연번	시설명	포트홀 발생			보수		비고
		발생회수	면적(㎡)	발생사유	보수방법	비용
계		527	398.02
1	가마산	57	60.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
2	개봉지하	0	0	-	-
3	개화	92	26.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
4	고척2	36	53.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
5	공항입구	21	5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
6	구로	56	24	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
7	구로역	30	42.62	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
8	국회앞	12	2.85	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
9	노들길	10	2.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
10	등촌	75	42.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
11	목동교서측	0	0	-	-
12	서부트럭	0	0	-	-
13	서울교접속	56	60.65	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
14	성산	1	0.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
15	신도림	5	1.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
16	여의2	26	8.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
17	여의하류	0	0	-	-
18	오금	2	0.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
19	오목	6	2.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
20	오목교동측	0	0	-	-
21	오목교서측	0	0	-	-
22	외발산	42	64.65	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용

○2013년

연번	시설명	포트홀 발생			보수		비고
		발생회수	면적(㎡)	발생사유	보수방법	비용
계		710	742.42
1	가마산	106	60	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
2	개봉지하	0	0	-	-
3	개화	132	81.8	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
4	고척2	18	4.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
5	공항입구	57	17.43	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
6	구로	52	22.27	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
7	구로역	56	103.4	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
8	국회앞	45	73.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
9	노들길	0	0
10	등촌	73	23.97	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
11	목동교서측	0	0	-	-
12	서부트럭	0	0	-	-
13	서울교접속	38	10.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
14	성산	0	0	-	-
15	신도림	18	4.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
16	여의2	0	0
17	여의하류	0	0	-	-
18	오금	3	0.75	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
19	오목	50	234.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
20	오목교동측	0	0	-	-
21	오목교서측	0	0	-	-
22	외발산	62	105.3	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용

○2014년

연번	시설명	포트홀 발생			보수		비고
		발생회수	면적(㎡)	발생사유	보수방법	비용
계		161	81.5
1	가마산	16	13	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
2	개봉지하	0	0	-	-
3	개화	22	7.8	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
4	고척2	14	11	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
5	공항입구	14	4.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
6	구로	4	2.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
7	구로역	34	8.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
8	국회앞	3	0.8	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
9	노들길	0	0
10	등촌	26	7.3	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
11	목동교서측	0	0	-	-
12	서부트럭	0	0	-	-
13	서울교접속	0	0	-	-
14	성산	0	0	-	-
15	신도림	3	0.8	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
16	여의2	0	0	-	-
17	여의하류	0	0	-	-
18	오금	1	0.3	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
19	오목	7	10	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
20	오목교동측	0	0	-	-
21	오목교서측	0	0	-	-
22	외발산	17	15	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용

○2015년

연번	시설명	포트홀 발생			보수		비고
		발생회수	면적(㎡)	발생사유	보수방법	비용
계		270	76.81
1	가마산	37	10.8	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
2	개봉지하	0	0	-	-
3	개화	15	3.9	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
4	고척2	13	3.25	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
5	공항입구	4	1	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
6	구로	13	3.7	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
7	구로역	49	19	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
8	국회앞	13	3.84	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
9	노들길	0	0
10	등촌	36	8.98	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
11	목동교서측	7	2.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
12	서부트럭	0	0	-	-
13	서울교접속	0	0
14	성산	0	0	-	-
15	신도림	22	4.67	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
16	여의2	2	0.18	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
17	여의하류	2	0.14	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
18	오금	8	1.76	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
19	오목	11	3.5	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용
20	오목교동측	0	0	-	-
21	오목교서측	0	0	-	-
22	외발산	38	9.59	포장노후에 의한 손상	응급복구	0	공무직활용