지하철 음수대 2015년 1월 수질검사 결과

□ 검사일시 : 2015. 1. 30.(금)

□ 검 사 자 : 주무관 8급 정대진

□ 검사지점 : 압구정역, 교대역, 양재역

□ 검사항목 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

※일반세균, 총대장균군, 대장균은 잔류염소 0.1mg/L이하 시 추가검사

□ 검사결과 : 적합

항목 검사지점	잔류염소	pH	탁도	철	구리	검사 결과
먹는물 수질기준	4.0mg/L 이 하	5.8 ~ 8.5	0.5NTU 이 하	0.3mg/L 이 하	1.0mg/L 이 하
압구정역 (3호선)	-	-	-	-	-	동파예방으로 사용중지
교대역 (3호선)	-	-	-	-	-	동파예방으로 사용중지
양재역 (2,3호선)	-	-	-	-	-	동파예방으로 사용중지