-지하철 승강장 스크린도어 설치에 따른 -

지하철 안전사고 인명구조 대책

2016.6

소방재난본부

(구조대책팀)

지하철 안전사고 대응능력 강화 계획

Ⅰ		주요 지하철사고

□ `12.12.28. 2호선 용두역“의료용 스쿠터 승강장에서 낀상태 출발”

□ `13.1.28. 2호선 성수역“ 안전문 센서 점검중 열차에 낌”

□ `14.5.2. 2호선 왕십리역 열차 추돌

□ `14.5.28. 3호선 도곡역 전동차 방화

□ `14.9.25. 4호선 총신대역“승객 지팡이 출입문에 낀 상태 출발”

□ `15.8.29. 2호선 강남역“안전문 센서 점검중 열차에 낌”

□ `15.11.26. 4호선 수유역 연마차량 화재

□ `16.5.28. 2호선 구의역“안전문 수리중 열차에 낌”

Ⅱ		훈련추진

□ 훈련기간 : 매 분기 1회

□ 훈련참여 : 119구조대 및 관할 119안전센터

□ 훈련중점

○ 스크린 도어 기계적 원리 및 비상 작동법 숙달

○ 스크린도어 시건 해정방법(비상키사용법 등)

○ 역사별 진출입 비상통로 확인

○ 소방무선통신 교신훈련(지하 승강장 ⇔ 지상) 등

※ 지하철 역사 근무자 필히 동행

□ 훈련목표

○ 스크린도어 설치에 따른 화재진압 및 인명구조 대응력 강화

○ 지하철 긴급구조 등 상황 발생대비 기관별 대응훈련 정례화

○ 스크린도어에 의한 사고 시 대처요령 습득

Ⅲ		스크린도어 설치형태

밀폐형(지하)	반밀폐형(지상)	난간형(지상)

Ⅳ		스크린도어 설치 현황

□ 지하철 역사현황

호선 구분	계	서울 메트로공사				서울 도시철도공사				민자
		1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	9호선
총 계	302	10	50	34	26	51	38	51	17	25
지 하	278	10	37	32	21	51	38	48	17	24
지 상	24		13	2	5			3		1

□ 스크린도어 관리형태

○ 서울 매트로(1~4호선) : 관리수 121역사(2개사 위탁관리)

- 위탁업체(은성PSD : 97개역, ㈜유진메트로컴 : 24개역)

○ 서울도시철도공사 (5~8호선) : 관리수 157역사(직 영)

□ 스크린도어의 구성

○ 스크린 도어 입면도

구동부

비상문

스크린도어

고정창

○ 종류 및 재질

- 종 류 : 완전밀폐형(지하역사), 난간형(지상역사)

- 유리두께/재질 : 8㎜ 강화안전유리

- 출입문 크기 : 210× 200㎝(전동차 출입문 : 130× 185㎝)

- 선로와 승강장 높이 : 약 115 ㎝

- 승강장 양끝 비상문 설치 : 4개소(유사시 선로 대피로 이용)

- 피난사다리 : 승강장별 확보(승강장 양끝 2개)

Ⅴ		훈련착안사항

○ 인명구조· 대피 동선이 길고 복잡, 혼잡상태 발생

○ 지하 재난환경에 따라 정전, 농연, 고온 등 패닉현상 발생

○ 지하철관계자 초동대응능력 및 승객의 자율대피능력 미흡

○ 지하구조물로서 인명구조장비 한계

○ 화재시 연기의 이동경로 분석을 통한 인명대피 유도

○ 지하철역사내 인명구조 및 피난유도 장비숙지

○ 소방관관서와 지하철 위기관리 협치

○ 국민 안전교육 및 홍보강화

Ⅵ		도어작동방식

○ RF통신(무선 통신방식) 제어방식 :

2호선 지선(성수~신설동) / 5~8호선

- ATO 시스템이 없는 지하철에 적용하며 PSD의 상태와 제어를 무선제어

○ 도어검출센서 제어방식 :1, 3, 4호선

- ATO 시스템이 없는 지하철에 적용 스크린 도어 센서를 설치하여 이 센서가             승강장에 정차된 전동차의 문의 개폐 상태를 감지하면 스크린 도어 함께 제어

○ RF통신 + 도어 검출센서 : 2호선 본선

지하철 사고 119구조출동 현황

Ⅰ		2016년 출동현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월
계	62	18	9	10	16	9
승강장(스크린)	1					1
화재	6		2	1	2	1
엘리베이터	3	3
승강장	3	1	2
동물구조	5	5
에스컬레이터	6	2	1	1	1	1
기타	38	7	4	8	13	6

Ⅱ		3년간 출동현황

(2013년 ~ 2015년)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계(건)	497	31	41	41	54	40	36	42	56	42	43	29	42
2015	190	8	23	18	29	6	13	18	21	18	16	10	10
2014	131	6	11	7	7	20	11	10	11	10	16	9	13
2013	176	17	7	16	18	14	12	14	24	14	11	10	19

Ⅳ		3년간 유형별 출동현황

(2013년 ~ 2015년)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	497	31	41	41	54	40	36	42	56	42	43	29	42
승강장(스크린)	3	1							1	1
화 재	119	5	11	12	17	7	8	11	12	11	8	9	8
엘리베이터	90	6	8	6	13	7	8	6	11	9	4	4	8
승 강 장	32	2	1							1	15	9	4
동물구조	27	1		3	5	4	3	2	3	4			2
추 락	15	2	2	2	1			2		1	1	1	3
에스컬레이터	1								1
기타	210	14	19	18	18	22	17	21	28	15	15	6	17

따로 붙임 : 1. PSD응급조치요령메뉴얼 1부.

2. PSD표준운용절차서 2부.  끝.