지하철 역사 등 현지적응 훈련 결과 보고

※ 훈련대상마다 1부씩 작성

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
상계	노원역(4호선) (상계로 76)	09.21. 15:00	8	4			4	1	1
문제점	○ 인명대피 등 구조분야 : 불특정 다수인이 이용하는 역사시설로 신속한 대피 및 구조 요함 ○대상처 화재발생 취약 장소 등 : 지상1층 대합실 및 2층 승강장
대책	○ 활용가능 소방시설 : 옥내소화전, 비상콘센트 설비 등 ○ 최단 출동경로 선정 및 역사내 진압대원 진입로, 요구조자 인명대피 숙지함 ○ 스크린도어 비상 작동법 및 시건해정 방법 숙달 훈련 실시함 ○ 이용승객에 대한 화재발생시 대처요령 홍보 등
관련사진등

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
상계	상계역 (상계로182)	09.21. 16:00	7	4			3	1	1
문제점	○ 인명대피 등 구조분야 : 불특정 다수인이 이용하는 역사시설로 신속한 대피 및 구조 요함 ○ 4번출구쪽 진입시에는 육교를 이용하여 진입해야 하는 불편함이 있고 2번출구쪽 이용시는 인도와 차도를 구분하는 보호대가 있어 진입시에 주의 요망됨
대책	○ 활용가능 소방시설 : 연결송수관, 옥내소화전 작동상태 양호함 ○ 최단 출동경로 선정 및 역사내 진압대원 진입로, 요구조자 인명대피 숙지함 ○ 스크린도어 비상 작동법 및 시건해정 방법 숙달 훈련 실시함
관련사진등

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
상계	당고개역 (상계로305)	09.22. 15:00	8	4			4	1	1
문제점	○ 인명대피 등 구조분야 : 불특정 다수인이 이용하는 역사시설로 신속한 대피 및 구조 요함 ○ 회차용 레일이 깔린 옥외터널(길이-200m)이 화재시 진압에 어려움이 있으나 역사내 화재때는 긴급피난공간 활용 가능
대책	○ 활용가능 소방시설 : 옥내소화전 및 연결송수관 등 ○ 최단 출동경로 선정 및 역사내 진압대원 진입로, 요구조자 인명대피로 숙지함 ○ 스크린도어 비상 작동법 및 시건해정 방법 숙달 훈련 실시함
관련사진등