직영포장공사 계획

□ 사업개요

○일 시 : 평삭 : 2014. 5. 15(목) 09:30~17:00

포장 : 2014. 5. 16(금) 09:30~17:00

○위 치 : 서대문구 요진아파트앞 - 북가좌삼거리 사이

외곽 방향 버스중앙차로

○규 모 : 7a  (폭 : 3.5m   길이 : 200m)

○포장방법 : 표층5cm 절삭후  포장

○자재수급 : 태창 아스콘 #67  약 100톤(관급)

○장비현황

2014. 5. 15 (평삭)

- 덤프트럭(15톤) 3대

덤프트럭 (8톤) 1대

- 더블캡 : 2대

- 셀프로우더 : 1대

- 노면파쇄기 : 1대

- 바브캡 : 1대

- 물  차 : 1대

2014. 5. 16(포장)

- 더블캡 : 2대

- 로울러(대형) : 1대

- 바브캡 : 1대

- 피니셔 : 1대

- 셀프로우더 : 1대

- 물   차 : 1대

※ 불가피한 장비고장시 인력으로 작업

○인력현황: 평삭실시(5월15일)

사무실 2명, 조종원 8명, 공무직 6명

포장실시(5월16일)

사무실 2명, 조종원 6명, 공무직 6명

○안전관리계획

- 안전시설물준비

싸인보드카 : 3대  라바콘 : 100개  안전유도로봇 1대

안내표지판 : 6개  신호수배치 (1명)

○ 안전시설물 배치계획 : 도면참조