품목별 세부 규격서
장비명	방독/방진 마스크		모델명/제조사	3M 6800 전면형면체
장비사진
장 비 상세규격	※ 특 징 - 일체형으로 눈으로 유독가스유입방지 - 헤드밴드로 쉽게 착용가능 - 잔화정리시 사용
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	방독마스크 방진필터		모델명/제조사	3M 5N11 방진필터 10개 1box
장비사진
장 비 상세규격	※ 특 징 - 방진마스크 결합상품 - 한국 산업안전보건공단 인증필 제품(1급) - 잔화정리시 사용 (용접,납땜등 금속흠이 발생하는 지역, 분진 및 미스트 발생지역에서 사용가능)
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	방독마스크 리테이너		모델명/제조사	3M 501 리테이너
장비사진
장 비 상세규격	※ 특 징 - 필터 결합용 리테이너 - 잔화정리시 사용
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	방독마스크 정화통		모델명/제조사	3M 6006K 정화통
장비사진
장 비 상세규격	※ 특 징 복합가스용(유기용제,염소가스,염화수소,이산화황, 황화수소,암모니아,포름알데히드,플루오르화수소,이산화염소) 방진마스크 결합상품 한국 산업안전보건공단 인증필 제품(1급)
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	3M장갑		모델명/제조사	3M슈퍼그립200/미국
장비사진
장 비 상세규격	※ 성 분 : 나일론 원사,NBR ※ 특 징 : 고신축, 내오일, 내화학성, 스마트폰터치가능 ※ 용 도 : 조립, 정비등 각종 일반작업에 사용
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	일자대형 드라이버		모델명/제조사	다가네 사각 대형드라이버날600mm(총장730mm)
장비사진
장 비 상세규격	※ 외 형 : 다가네 사각 대형드라이버날600mm/총장730mm ※ 용 도 : 구조현장, 화재현장에서 중량지지, 여러용도
물품분류 및 물품식별번호