진접선 시공계획 검토의견

(역사지원처)

연번	구분	검토의견	비고
1	공통사항	- 남직원 침실 2실 구획(2인실, 1인실) - 여직원 침실 1실 구획(1인실) - 남,여직원 침실 돌침대 설치 - 남,여직원 침실, 역무실 및 용역대기실 등 직원 상주 기능실 각실 냉난방기 설치 - 남,여직원 침실, 용역대기실 각 샤워실 설치 - 여직원침실 출입문 안쪽 안전고리(걸쇠) 설치 - 침실 외부 창호 설치 시 복층유리, 이중창으로 설치
2		- 역무실 명칭 “ 고객안전실 ” 로 통일 - 역무실 전면부 유리시공	군자역 Smart Station 참고
3		- 기능실 직팽식 공조기에 소음절감을 위한 흡음 챔버 등 설치 - 공조기에 공기흐름 조절이 가능한 디퓨져 설치
4		- 기능실별 자동 개폐형 환풍기 설치
5		- 기능실별 출입문 디지털도어락 설치
6		- 역무실과 기계실 열차단을 위해 분리설치
7	002정거장	- 남직원 침실이 대합실 인접으로 방음벽체 시공 - 남,여직원 침실이 화장실 옆으로 오수냄새처리 방안 강구
8	003정거장	- 남,여직원 침실이 대합실 인접으로 방음벽체 시공 - 보안관실 냉난방기 설치