점검로드맵

서부사업소

서부사업소

남부사업소

동부사업소

성동사업소

북부사업소

강서사업소

팀 별	동부사업소	서부사업소	남부사업소	북부사업소	성동사업소	강서사업소	비 고
점검구간	- 구교(게르버) 하부측 - (A1~A2)	- 신교(게르버) 하부측 - (A1~A2)	- 구교(아치) 하부측 - (A1~A2)	- 신교(아치) 하부측 - (A1~A2)	- 게르버 신교,구교 상부구간 전체	- 아치 신교,구교 상부구간 전체
중점점검 항목	-신축이음 하부 누수여부 -첨가물 및 지지물 파손여부 -바닥판 누수 및 백태 진행여부 -받침상태	-신축이음 하부 누수여부 -첨가물 및 지지물 파손여부 -바닥판 누수 및 백태 진행여부 -받침상태	-신축이음 하부 누수여부 -첨가물 및 지지물 파손여부 -바닥판 누수 및 백태 진행여부 -받침상태	-신축이음 하부 누수여부 -첨가물 및 지지물 파손여부 -바닥판 누수 및 백태 진행여부 -받침상태	-신축이음 파손여부 -보도확장부 연결 부위 누수여부 -방수재 파손여부 -보도부 마모상태	-신축이음 파손여부 -보도확장부 연결 부위 누수여부 -방수재 파손여부 -보도부 마모상태