쪽방 관리카드 (한강대로 00-0)

위 치	용산구 한강대로 100길 0-00 (갈월동 5-17번지)	지역․지구구역 (도시계획법관련)	주거지역	건물 사진 (건물포함 주변 배경이 나오도록 찍으세요)
지역특징	노후 다가구 건물로 연소 확대 시 붕괴 우려 및 진입로 협소로 불법 주, 정차 시 소방차 진입 곤란
관리자	김 소 방 (************)	방수 / 인구수	00개방 / 00명
건축물개요	1동 / 벽돌조, 스라브가 2동 3/0층 / 연면적 276㎡
건축년도	1920년대	동수	1개동 00방
취약시설 현황
전 기	가 스	위 험 물	화 기 취 급	기타취약시설
대다수 공동 계량기 사용	도시가스 사용	없음	LPG가스, 부탄가스	건물 간격이 협소 화재 시 연소확대 우려
소방시설	❍ 소화설비 : 보이는 소화기함 00개, 소화기 00개, 자동확산소화용구 00개, ❍ 경보설비 : 타종 0개, 단독경보형감지기 00개, 가스누설경보기 00개 ❍ 피난설비 : 휴대용비상조명등 00개, 비상조명등 0개, 방연마스크 00개
-1층	1층	2층	3층	4층
소화기 00 감지기 00 보이는소화기함 00
소방관서와의 거리	❍ 1착대 : 후암대(2분,2㎢), ❍ 2착대 : 현장대응단(4분,3㎢), ❍ 3착대 : 미근(5분,3㎢)
주변도로여건	❍ 한강대로 37m(7차선)도로 ❍ 진입로 1개소 4m도로	소방 수리여건	❍ 소화전 : 1개소 ❍ 비상소화장치 : 0개소
화재취약 요인 및 진압상 장애요인	❍ 펌프차 진입여건 양호하나, 화재시 급격한 연소확대와 건축물 붕괴우려 ❍ 노후 다가구 건물로 통로가 협소한 벌집구조로 유사 시 인명구조에 어려움이 예상되며 다수인명 피해가 우려됨
층별 평면도 (예시)
1층	2층
3층	4층